문서번호	교량안전과-5232
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
오석관		정회평	03/30 이용심
협 조
	강구조교량팀장			류봉현
	주무관			이우근
	주무관			전재형
	주무관			김근섭

해빙기 시설물 점검결과 보고

(탄천1교,봉은교,보라매고가,영동6교,이수고가,사당고가,영등포역고가)

2015. 3.

도시안전본부

(교량안전과)

해빙기 시설물 점검결과 보고

(탄천1교,봉은교,보라매고가,영동6교,이수고가,사당고가,영등포역고가)

탄천1교외 6개 시설에 대해 시설안전자문위원과 합동으로 해빙기 시설물 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림(※상반기 정기점검 병행)

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법

○ ’15년 해빙기 대비 교량시설물 합동점검 계획(교량안전과-2780,‘15.2.24)

□ 시설현황

시 설 물 명		규 모	등 급	형 식	준 공
탄천1교	본교	B=29m, L=589m	B등급	STB	’90.12.17
	D램프 /E램프	B=8.1m, L= 37m / B= 6.75m, L=67m		STB
봉은교	본교	B=25m, L=255m	B등급	STB	’99.10.31
보라매고가	본교	B=15~22.5m, L=3,526m	B등급	SPG	’94.07.29
영동6교	본교	B=50m, L=320m	B등급	PCS	’85.06.15
이수고가	본교	B=8.5m, L=1,597m	B등급	STB	’01.12.15
사당고가	본교	B=22m, L=300m	B등급	STB	’97.04.30
영등포역고가	본교	B=15m, L=637m	B등급	STB	’99.09.15

□ 점검개요

시설물명	점검일	점 검 직 원	자 문 위 원	비 고
탄천1교	3.17(화)	오석관, 김근섭	하상우(대신이엔지㈜ 대표)
봉은교	3.17(화)	오석관, 김근섭	이경환(㈜유신 부사장)

시설물명	점검일	점 검 직 원	자 문 위 원	비 고
보라매고가	3.18(수)	전재형, 오석관	윤기용(선문대학교 교수)
영동6교	3.18(수)	전재형, 오석관	원종신(한국종합기술 상무)
이수고가	3.20(금)	오석관, 김근섭	전준태(인하공업전문대 교수)
사당고가	3.20(금)	오석관, 김근섭	박기혁(도화엔지니어링 상무)
영등포역고가	3.24(화)	김근섭, 전재형	전찬기(인천대학교 교수)

○ 점검내용

- 차량 및 보행자 통행구간 방호울타리 및 슬래브 하면 박리 박락 유무 등

- 신축이음부 누수 및 손상, 교면포장 포트홀, 배수구 막힘, 도로부속시설, 교통안전시설 손상 유무 등

- 2014년 보수부분에 대한 손상 유무 등

□ 점검결과 및 조치계획

○ 점검결과 주요내용

시설물명	위 치	점 검 결 과	조 치 계 획	비 고 (별첨 결과)
탄천1교 (3.17)	A1, P7	보차도경계 우수유입 차수장치 파손	‘15년 일상유지보수공사시 시설 보수	연번1
	A1, P7	신축이음장치 하부 유간부 시티로폼 및 후타재용 몰탈로 채워진 상태임	‘15년 일상유지보수공사시 유간부 정비	연번2
	램프(D,E) 구간 난간	난간 지주 및 받침부 부식으로 파손	‘15년 일상유지보수공사시 난간 교체	연번4
	P9 (배수관)	배수관 위치 및 길이 부족	‘15년 일상유지보수공사시 위치조정, 길이 연장	연번5
	A2 (토공구간)	교량하부 공간을 블록으로 담장 설치하였으나 일부 개소 몰탈 등 파손	보수 또는 제거 후 휀스 설치하는 방안 검토하여 ‘15년 일상유지보수공사시 정비	연번6
	E램프 진입구간	교량 본선과 램프 진출구간 충격흡수시설 필요	‘15년 일상유지보수공사시 차량충격흡수시설 설치	연번10
	D램프 보도구간	램프 시점부 보도 침하	‘15년 일상유지보수공사시 보도 정비	연번11
봉은교 (3.17)	P4~A2	도로면 중앙부 포장 파손	‘15년 일상유지보수공사시 정비	연번2
	A2	신축이음부 배수처리관 단락	‘15년 일상유지보수공사시 배수관 연장	연번3
	A2	보도구간 난간 기초부분 파손	‘15년 일상유지보수공사시 보수	연번4

보라매고가 (3.18)	P30 (우안)	신축이음 하부 누수 흔적	‘15년 일상유지보수공사시 누수원인 파악 후 하부표면 등 정비	연번2
	P17~P18 (좌안)	캔틸레버부 전면 누수 흔적	‘15년 일상유지보수공사에 반영하여 물끊기차수판 설치	연번4
영동6교 (3.18)	A1G1 ~P1G1 (강교부)	강교부 거더 도장 탈락	강교용접결함부재보수공사(강구조교량팀)에 반영하여 정비	연번1
	A1~A1 (강교부)	신축이음부 주변 및 중앙분리대 주변 누수	‘15년 일상유지보수공사에 반영, 누수원인 확인하여 정비(하자여부 등)	연번2
이수고가 (3.20)	BA2, AA2	시공이음부 하단 누수	‘15년 일상유지보수공사시 시공이음부 점검하여 조치(유도배수 등)	연번2 연번5
	AP14, CP09	교각상단 빗물받이 배수관 단락	‘15년 일상유지보수공사시 배수관 연결하여 정비	연번3 연번11
	AP17,CP13, ABP9	교량중앙부 슬라브하단 우수받이 일부 탈락	‘15년 일상유지보수공사시 우수받이 탈락부분 정비	연번4 연번14
	AP14-J1, ABP9-J3	신축이음장치 탈락(2개소) 및 연결볼트 노출(1개소)	‘15년 일상유지보수공사시 신축이음장치 교체 정비	연번10 연번12
사당고가 (3.20)	A1, A2	신축이음 하면 교대와 스라부 연결부 백태 및 강교 녹발생	‘15년 일상유지보수공사시 연결부 보수, 강교용접결함부재보수공사(강구조교량팀)에 반영하여 정비	연번2
	A1~P1	강교 하부공간에서 모닥불 피워(노숙자 행위 추정) 도장 훼손	‘15년 일상유지보수공사시 휀스 설치(출입통제)하고, 정밀점검시 강교 모재 점검	연번4
	P4~P5, P5~A2	강교하부 긁힘으로 도장 패임, 도장부 녹발생, 도장 들뜸 및 탈락 발생	강교용접결함부재 보수공사(강구조교량팀)에 반영하여 정비	연번7 연번8 연번9
영등포역 고가 (3.24)	A1 (교대)	신축이음장치 손상	‘15년 일상유지보수공사에 반영하여 신축이음장치 부분교체	연번3
	P6, P7	방음판 파손 및 흔들림 고정부재 손상	‘15년 일상유지보수공사에 반영하여 정비	연번6 연번7
	P9, P6, P3	신축이음부 누수 흔적, 백태, 균열 등 보수 필요	‘15년 일상유지보수공사시 누수원인 조사 후 물받이 설치 등 정비	연번8 연번9 연번10

○ 조치계획

- 점검결과 단순 지적사항은 ‘15년 일상유지 보수공사에 포함하여 정비

- 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획수립 후 시행

□ 행정사항

○ 시설안전자문위원에게 점검수당 20만원 지급

○ 시설물정보관리시스템(FMS)에 점검결과 입력

첨부 : 시설물별 점검결과 보고서 7부. 끝.