문서번호	교량안전과-5209
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	기술점검팀장	교량안전과장
구성철	최진우	03/30 이용심

(마포대교)

해빙기점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

교 량 안 전 과

(기술점검팀)

해빙기 시설물 점검결과 보고

해빙기 교량시설물 합동점검 계획에 따라 마포대교에 대한 외부전문가 합동점검을 실시하고 결과를 보고 함

Ⅰ. 관련근거

○ 2015년 국가안전대진단 연계 해빙기 안전관리대책 추진계획(건설안전과-1194,‘15.1.27)

○ 2015년 해빙기 대비 교량시설물 합동점검 계획(교량안전과-2780,‘15.2.24)

Ⅱ. 점검개요

○ 시설현황

시 설 명	시 설 개 요	준공년도	구 조 형 식
마포대교	상류교 : 폭 22.75m, 연장 1,398m 하류교 : 폭 22.75m, 연장 1,398m 램 프 : 폭 7.25~10m, 연장 441m	상류교 (2005년) 하류교 (2000년)	본 선 : STB 램 프 : STB

○ 점 검 일 : 2015. 3. 30(월)

○ 점검인원 : 3명

- 전담주치의 : 케이에스엠기술(주) 김일곤

- 교량안전과 : 시설6급 구성철, 시설7급 이기승

○ 중점 점검사항

- 기초 지반의 세굴, 활동, 침하 발생 유무

- 교대, 날개벽 등 옹벽 구조의 변위 및 균열 발생 여부, 철근노출, 배수공 상태

- 신축이음상태 및 배수구 쓰레기(토사) 퇴적 여부

- 교면포장, 배수시설 상태 및 누수, 탈락 여부 등

○ 점검결과 및 조치계획

시 설 물	세 부 위 치	지 적 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
마 포 대 교	마포대교 북단 주변	배수구 막힘	일상유지보수업체 청소예정
	상류교, 하류교, 전구간	난간 연석 열화,박락	보수우선 순위에 의거 일상유지보수업체 정비
	가로등 23번 위치 진입구	시건장치 망실	보유하고 있는 시건장치 설치
	WP 23번 교각부	해넘이 전망대로 유입되는 수도관 동파로 누수가 발생 하여 낙하됨	한강관리사업소로 정비요청
	EA2, EP24구간	보도구간 신축이음 후타재 손상	보수우선 순위에 의거 일상유지보수업체 정비

붙임 : 1. 해빙기 합동점검 보고서 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.