문서번호	현장대응단-1900
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개

2안전담당	지휘2팀장	현장대응단장			결재
조재성	박태성	03/30 염무열
협 조

안전관리 검토 · 평가서 (성북구 장위동 6-63 단독주택 화재)

평가 번호	지휘팀-		소방활동 안전관리 검토 ․ 평가서 (4M-Risk Assessment)			평가자	소방경 박태성
평가 일시	15. 3. 27.					팀 원	지휘2팀 6명 전원
활 동 내 용	평 가 구 분	위험요인 및 사고형태		현 장 안전조치	개 선 대 책	개선대책 시행
						담당자	조치결과
성북구 장위동 6-63 단독주택	기계적	수관 꼬임과 구부러진 현장에서 작업중 고압의 방수로 인한 펌프차량 과 수관 카플링이 풀려 대원이 부상을 입는다		즉시 방수를 중지하고 안전조치 후 방수	적절한 압력과 연결카프링의 조임을 반드시 확인한다	안전책임자	○
	물 질 ․ 환경적	취약시간 및 골목길 협소로 수관전개시 수관이 꼬이거나 꺽여 대원이 부상을 입을수 있다.		진압요원에게 위험요인 각인 시킴 / 헬멧 등 보호장구 착용 및 시민 통제	화점에 대한 거리를 정확히 파악하여 적절한 수관연장을 통한 꼬임 및 꺽임을 줄여 필요이상 수관전개 방지	진압대장 안전담당 안전책임자	○
	인 적	단독주택으로 지하층 주 출입문 폐쇄로 인한 창문(유리) 파괴시 대원이 부상을 입을 수 있다.		보호장구 착용 및 현장안전수칙에 의거 작업 지시	유리창 등 파괴시 각종 보호장구을 착용하고 유리 등 비산을 감안한 안전 거리유지 및 통제	진압대장 안전담당 안전책임자	○
	관리적	발화장소 출입구 시건상태 ,요구조자수, 지하층 비상구 설치유무 등 현장상황에 대한 정보 가 부족하여 신속한 현장활에 어려움		재난사고 신고자 재난장소에 대한 더욱 확실한 정보수집이 요구/ 현장진입대원에게 현장안전수칙준수 토록 지시	건물 관계자에게 정확한 상황(장애요인, 비상구, 요구조자 수, 위험물 등)을 수집하고 파악하여 이를 각 대원에게 전파	각 출동대 현장지휘자(안전책임자)	○