문서번호	교량안전과-5302
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	특수교량팀장	교량안전과장
이보람	이수근	03/31 이용심

해빙기 점검 결과보고(샛강다리)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

해빙기 시설물 점검 결과보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 해빙기대비 교량시설물 합동점검계획에 따라 2015년 샛강다리교에 대해 외부전문가와 합동으로 해빙기 점검을 실시하고 결과를 보고 함

Ⅰ. 관련근거

○ 2015년 국가안전대진단 연계 해빙기 안전관리대책 추진계획(건설안전과-1194,‘15.1.27)

○ 2015년 해빙기 대비 교량시설물 합동점검 계획(교량안전과-2780,‘15.2.24)

Ⅱ. 점검개요

○ 시설현황

시 설 명	시 설 개 요	준공년도	구 조
샛강다리교	본 선 폭 5.6m, 연장 324.0m 시점부접속교 폭 5.6m, 연장 44.0m 종점부접속교 폭 3.6m, 연장 60.0m	2011	상부 : 강관 트러스 역대칭 1면 사장교, 강관 거더교 하부 : 교대 역T형, 철근콘크리트구조

○ 점 검 일 : 2015. 3. 30.(월)

○ 점검인원 : 3명

- 전담주치의 : 한국시설안전공단 유동우

- 교량안전과 : 지방시설서기 이보람, 지방시설주사보 나용수

○ 중점 점검사항

- 기초 지반의 세굴, 활동, 침하 발생 유무

- 교대, 날개벽 등 옹벽 구조의 변위 및 균열 발생 여부, 철근노출, 배수공 상태

- 신축이음상태 및 배수구 쓰레기(토사) 퇴적 여부

- 교면포장, 배수시설 상태 및 누수, 탈락 여부 등

○ 점검결과 및 조치계획

시 설 물	세 부 위 치	지 적 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
샛강다리교	P3 백스테이 케이블	백스테이 케이블의 진동은 육안으로 확인되나 진동 위험성은 없어 보임	현 케이블진동의 영향은 작을 것으로 판단되나, 추후 가능하면 진동영향 검토를 위해 케이블 가속도 시험에 의한 측정을 건의함

붙임 : 1. 해빙기 합동점검 보고서 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.