문서번호	교량안전과-5312
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
이정원		유제천	04/01 이용심
협조

해빙기 및 집중점검 결과보고

(구룡교, 모래내고가교, 월드컵대교 접속교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

교량안전과

(강북일반교량팀)

해빙기 및 집중점검 결과보고

(구룡교, 모래내고가교, 월드컵대교 접속교)

구룡교외 2개 시설에 대해 시설안전자문위원과 합동으로 해빙기 및 집중점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림 (※상반기 정기점검 병행)

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법

○ 2015년 교량시설물 안전점검 계획(교량안전과-1392,‘15.1.30)

○ ’15년 해빙기 대비 교량시설물 합동점검 계획(교량안전과-2780,‘15.2.24)

○ 월드컵대교 접속교 집중점검 계획(교량안전과-3577,‘15.3.06)

□ 시설물 현황

시 설 물 명		규 모	등 급	형 식	준 공
구룡교	본교	B=20~43m, L=997m	B등급	STB	’02.11.30
	L램프 M램프 N램프	B= 9m, L= 40m B= 9m, L=503m B= 6m, L=100m		STB
모래내고가교	본교	B=16m, L=615m	B등급	RCB RA	’79.06.30
월드컵대교 접속교	본교	B=21.5m, L=212m	B등급	STB	’02.04.30
	북단램프	B= 8.5m, L=360m		STB,RCR

□ 점검개요

○ 점검일정 및 참여자

시설물명	점검일	점 검 직 원	자 문 위 원	비 고
구룡교	3.31(화)	이정원, 배상현	한웅걸(동양파일㈜ 전무)
모래내고가	3.19(목)	이정원, 배상현	최태규(동명기술공단 전무)
월드컵대교 접속교	3.20(금)	강북일반교량(4) 특수교량팀 (2) 강구조팀 (2)	유성진(㈜일신이앤씨 부회장)	집중점검 병행

○ 점검내용

- 상부 : 신축이음장치, 후타재, 교면포장 포트홀, 배수구 막힘, 도로부속시설, 교통안전시설 손상 유무 등

- 하부 : 하면 백태, 신축이음부 누수 및 손상, 교좌장치 부식, 배수관 이음부 누수, 차량 및 보행자 통과구간의 슬라브 하면 박리 및  박락 등

□ 점검결과 및 조치계획

○ 점검결과 주요내용

시설물명	위 치	점 검 결 과	조 치 계 획	비 고 (별첨 결과)
구룡교	P5~11	신축이음장치 및 배수구 청소	‘15년 일상유지보수공사 정비	(1-1)
	P5	출입구 시건장치 고장	‘15년 일상유지보수공사 정비	(1-2)
	P1~3	교면포장 일부구간 균열	주의 관찰 및 향후조치	(1-3)
모래내 고가	A1	신축이음장치 덮개보수	‘15년 일상유지보수공사 정비	(2-1)
	옹벽	방호벽 정비(성산방향)	‘15년 보수공사로 시행	(2-2)

시설물명	위 치	점 검 결 과	조 치 계 획	비 고 (별첨 결과)
월드컵대교접속교	육교	계단 경사로 탄성포장 박리	‘15년 일상유지보수공사 정비	(3-1)
	전구간	배수구, 신축이음장치 청소	‘15년 일상유지보수공사 정비	(3-2)
	램프RP5,6	점검사다리 출입문 고장	‘15년 일상유지보수공사 정비	(3-3)
	램프	램프 박스내 부점등(9개소)	‘15년 일상유지보수공사 정비	(3-4)
	램프SP8	램프 박스내부 도장박리	‘15년 일상유지보수공사 정비	(3-5)
	램프RP0	램프 박스내부 쓰레기 적치	‘15년 일상유지보수공사 정비	(3-6)

○ 조치계획

- 점검결과 단순 지적사항은 ‘15년 일상유지 보수공사에 포함하여 정비

- 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획수립 후 시행

□ 행정사항

○ 시설안전자문위원에게 점검수당 20만원 지급

○ 시설물정보관리시스템(FMS)에 점검결과 입력

첨부 : 시설물별 점검결과 보고서 3부. 끝.