문서번호	물재생과-1245
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	권순회	代권순회	04/03 가길현
협 조
	관리과장		이재성
	슬러지재활용과장		김웅남

안전대진단 관련 2015년 상반기 시설물 정기점검 실시계획

2015. 4

난지물재생센터

(물재생과)

안전대진단 관련 2015년 상반기 시설물 정기점검 실시 계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조에 의거 우리센터 하수처리 시설물에 대한 정기점검을 실시하여 시설물 상태를 확인하고, 결함부분에 대한 신속한 조치로 시설물안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 근    거

◦ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

- 관리주체는 시설물의 기능 및 안전을 유지하기 위하여 제13조의 규정에 의한 안전점검 및 정밀안전점검지침에 따라 소관 시설물에 대한 안전점검을 실시하여야 한다.

- 2015년 시설물 안전 및 유지관리 계획[난지물재생센터 물재생과 - 542(2015.2.13)호

에 의거 안전점검 실시

- 2015년 서울시 안전대진단 추진계획[물재생시설과 - 3076(2015.3.9.)]

안전대진단 실시한 경우 상반기 정기점검을 실시한 것으로 갈음

[물재생시설과 – 3506(2015.3.16.)]

□ 점검방향

◦ 경험과 전문기술을 가진 외부 전문가를 초빙하여 세심한 육안검사 실시

◦ 시설물의 기능적 상태를 판단하여 사용요건을 만족시키는지 여부 확인

◦ 구조물의 손상 및 결함 가능성 판단

◦ 기타 시설물의 안전관리에 필요한 사항 점검 등

□ 시설현황

시 설 물 명	위 치	준공년도	관리주체 (전화번호)	시설규모	종 별 (1·2종)	비 고
난지물재생센터 (1처리장)	경기도 고양시 덕양구 현천동 673-2	1987	난지물재생 센터소장 (300-8501)	39.1만톤/일	2종
난지물재생센터 (2처리장)		1997		46.9만톤/일	2종

□ 점검대상 시설(1 · 2처리장)

기 능 별	대 상 시 설 물	비고
수처리시설	유입펌프장, 침사지, 최초침전지, 포기조, 최종침전지, 송풍기동, 급수동, 방류펌프장 등
오니처리시설	농축조, 소화조, 탈수기동, 보일러동, 가스발전기동, 수전실, 소화조기계실, 소각장 등

※ 점검대상시설 : 별첨1 참조

□ 점검기간  : 2015. 4. 6 ～ 4. 10(기간 중 2일)

□ 점검반 편성

구 분	소 속	성 명	비 고
외부전문가	㈜제이스코리아	전영서	특급기술자
	다스구조엔지니어링	박상욱	고급기술자
공 무 원	토목·건축시설물 담당

□ 정기점검 내용

◦ 점검방법 : 육안점검(구조물의 변형, 균열, 침하, 파손 등)

◦ 시설물의 상태평가

- 정기점검시 주요부재(시설물)종류별로 평가

- 상태등급

․A급 : 문제점이 없는 최상의 상태

․B급 : 경미한 손상의 양호한 상태

․C급 : 보조부재에 손상이 있는 보통의 상태

․D급 : 주요부재에 진전된 노후화(강재의 피로균열, 콘크리트의  전단균열, 침하 등)로

긴급한 보수 보강이 필요한 상태로 사용제한 여부를 판단

․E급 : 주요부재에 심각한 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성 위험이

있어 시설물을 즉각 사용금지하고 개축이 필요한 상태

□ 점검결과 조치계획

◦ 점검시 발견된 위험개소는 우선 안전조치후 근본적 대책 강구.

◦ 점검결과 전반적인 개량이나 보완이 필요한 사항은 별도 조치계획을 수립하거나

시설물보수공사(연간단가)에 반영하여 조치.

◦ 중대한 결함 발견시는 정밀점검 또는 정밀안전진단 등을 실시하여 그 결과에 따라 보수, 보강 조치.

◦ 하자담보책임기간중인 시설물에 대해서는 하자보수처리기준에 따라 조치.

□ 행정사항

◦ 외부전문가 점검수당 지급

- 산출근거 : 2인 × 2일 × 100,000원/일 = 400,000원

- 예산과목 : 난지물재생센터운영관리, 난지물재생센터운영, 사무관리비

◦ 점검 완료 후 별첨 점검표에 의거 점검결과 및 의견서 제출

첨부 1. 점검대상 시설현황 1부.

2. 정기점검표 1부.

3. 정기점검결과 총괄요약표 1부.  끝.