	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악 알림

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응편 제3항  「소방용수 시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난대응과 - 7134(2015. 4. 1.)호 「2015년도 소화전 보수(도색ㆍ보온)에 따른 세부현황 제출」

2. 위와 관련, 2015년 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악을 지시하니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 부서별 배정수량에 맞추어 도색 및 보온대상 소화전을 선정하여 2015. 4. 16.(목)까지 [붙임서식2]에 알맞게 맞추어 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2015. 4. 3.(금) ~ 4. 16.(목)

나. 조사대상 : 공설 소화전(지상식, 지하식)

다. 선정대상

○ 도 색

- 물 세척으로도 청결상태 유지가 불가능하거나, 색이 변색된 것(탈색)

- 대로 및 간선도로변에 설치되어, 도시미관에 저해되는 것(오염)

- 도로포장 등으로 재도색 할 필요가 있는 것(도로포장)

- 재래시장, 주거밀집, 고지대 등 소방여건이 취약한 지역에 설치되어 있으나, 유사시 식별이 곤란한 것

※ 2014년 소방용수시설 도색현황[붙임3]을 참고하여, 불 필요한 대상은

선정 제외

○ 보 온

- 심도 50cm 미달 대상

- 낡은 보온재로 교체 필요대상

라. 우리 서 배정수량[붙임1참조]

○ 도색대상 : 총 200 개소(지상식 100 , 지하식 100)

○ 보온대상 : 지하식 100 개 소

마. 각 센터별 배정(보고)수량

(단위 : 개소)

구 분 안전센터	계	도색 수량		보온 수량
		지상식	지하식
	300	100	100	100
현장대응단	75	25	25	25
면 목	75	25	25	25
망 우	75	25	25	25
중 화	75	25	25	25

3. 행정사항

○ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 조사에 따른 안전교육 및 안전책임자를 지정하여 안전사고 방지에 철저를 기하여 주시고,

○ 조사된 소방용수시설 도색 및 보온 대상은 소방본부 주관으로 도색공사를 추진할 계획이니 대상 선정에 신중을 기하여 주시길 바랍니다.

붙 임 : 1. 2015년도 도색 및 보온대상 1부.

2. 도색 및 보온 세부현황 보고(서식) 1부.

3. 2014년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	서성원		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	04/03 박수동
협조자
시행	재난관리과-1870	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 재난관리과	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개