문서번호	조경과-4938
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
박찬홍	조윤래	04/07 이원영

도시구조물 벽면녹화 사업 서면 설계심의 결과보고

2015. 4.

푸른도시국

(조 경 과)

도시구조물 벽면녹화 사업 서면 설계심의 결과보고

2015년도 『도시구조물 벽면녹화 사업』의 추진을 위하여 자치구로 부터 설계심의 요청한 건에 대하여 서면 설계심의를 완료하고 그 결과를 보고함.

□ 설계심의 개요

□ 일  시 : 2015. 4. 3 (금)

□ 검토자 : 녹지7 박찬홍

□ 검토대상

연번	자치구	사업명	규모	사업비 (백만원)	비 고
1	동대문	도시구조물 벽면녹화사업	51m(1개소)	20	사가정로
2	구로구	도시구조물 벽면녹화사업	210m(1개소)	60	경 인 로

□ 심의결과

□ 동대문구 사가정로

- 덩굴식물은 헤데라와 담쟁이를 50:50으로 혼식하여 구조물의 조기피복 유도 및 사계절 푸르름을 유지할 수 있도록 계획할 것

- 현장여건상 식재기반은 자연지반 플랜터 조성을 우선 검토 하고 자연지반 플랜터 조성이 어려울 경우에 한해 인공식재기반 조성을 검토 할 것

- 덩굴식물이 관목에 인접하여 식재 될 경우 관목과의 경쟁으로 초기생장이 어려우므로 관목은 식재하지 않거나 초화류를 식재하고, 덩굴식물 활착 이후 유지관리 시 관목으로 보완식재 할 것.

단, 초기 관목식재가 불가피할 경우 관목의 수목규격을 낮추어 경합을 최소화하고 덩굴식물생육에 지장이 없도록 적절한 간격을 유지하여 식재

□ 구로구 경인로

- 덩굴식물은 헤데라와 담쟁이를 50:50으로 혼식하여 구조물의 조기피복 유도 할 것

- 덩굴식물이 관목에 인접하여 식재 될 경우 관목과의 경쟁으로 초기생장이 어려우므로 관목은 식재하지 않거나 초화류를 식재하고, 덩굴식물 활착 이후 유지관리 시 관목으로 보완식재 할 것.

단, 초기 관목식재가 불가피할 경우 사철나무와 같이 수고가 높은 관목은 지양하고 관목의 수목규격을 낮추어 경합을 최소화하고 덩굴식물생육에 지장이 없도록 적절한 간격을 유지하여 식재

□ 공통사항

- 가로변 보도와 연계시행되는 공사이므로 사업 추진시 관련 절차(보도브럭 10계명, 보행 안전도우미, 유효보도폭 확보 등)를 충분히 숙지한 후 시행.

- 설계심의 및 자체 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 재배정 요구.

□ 향후계획

□ 해당 자치구에 설계심의 결과 통보

□ 계약심사 후 공사비 배정 후 공사 시행

붙  임 : 사업별 설계심의 결과 통보용 2부.  끝.