문서번호	자원순환과-1318
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	자원회수시설팀장	자원순환과장		기후변화정책관
유영춘	정연구	최홍식		01/27 김용복
협 조	신문팀장		강옥현
	법제심사팀장		류연호

마포자원회수시설

환경상 영향조사 결과 보고

2014. 01.

기후환경본부

(자원순환과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

마포자원회수시설

환경상 영향조사 결과 보고

『폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률』 제26조의 규정에

의한 마포자원회수시설 주변지역 환경상영향조사 결과를 보고드림

Ⅰ		조사개요

○ 조사근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원에 관한 법률 제26조                    동법시행령 제33조, 환경부고시 제 2009 - 164호

○ 조사기간 : 2012.12.20. ~ 2013.12.31.

○ 환경상 영향조사 항목

구 분	조 사 항 목	비 고
대 기 질 (5지점)	미세먼지(PM-10), 일산화탄소, 오존, 아황산가스, 이산화질소, 납, 벤젠 (7개 항목)	법적기준항목
수 질 (2지점)	수소이온농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질, 화학적 산소요구량, 총대장균군, 분원성대장균군, 용존산소, 총인(9개 항목)	법적기준항목
소 음 (2지점)	주간4회, 야간2회	법적기준항목
토 양 (13지점)	카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니켈, 불소, 유기인, 폴리클로리네이티드비페닐, 시안, 페놀,BTEX(벤젠,톨루엔,에틸벤젠,크실렌), 석유계총탄화수소, 트리클로로에틸렌, PCE(테트라클로로에틸렌)(17개 항목)	주민요구항목

○ 조사기관 : (주)산업공해연구소, 이기채

○ 조사횟수 : 4회(4계절)

○ 조사비용 : 33,200천원

Ⅱ		조사결과

대기질

○ 가동시 1 ~ 4차 및 비가동시 조사결과 전 지점에서 대기환경기준 이내의 대기질 현황을 보이는 것으로 볼 때, 자원회수시설 주변지역의 대기질에 영향을 미치는 직접적인 영향은 크지 않은 것으로 조사됨.

※ 항목별 조사결과

구 분	미세먼지 (PM-10)	오존 (O3)	이산화질소 (NO2)	일산화탄소 (CO)	아황산가스 (SO2)	납 (Pb)	벤젠
단위	(μg/㎥)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(μg/㎥)	(μg/㎥)
환경기준	100 (24hr)	0.06 (8hr)	0.06 (24hr)	9 (8hr)	0.05 (24hr)	0.5 (연간)	5 (연간)
A-1	63	0.027	0.031	0.6	0.007	0.027	불검출
A-2	63	0.025	0.031	0.6	0.006	0.025	불검출
A-3	63	0.023	0.031	0.7	0.007	0.033	불검출
A-4	65	0.028	0.035	0.6	0.008	0.026	불검출
A-5	64	0.027	0.034	0.6	0.007	0.027	불검출

수질

○ 난지천의 수질조사 결과 오염원으로서 자원회수시설과의 연관 관계를 찾기 어려웠으며, 자원회수시설을 기준으로 상ㆍ하류의 수질농도가 비슷한 수준으로 조사됨

○ 또한 마포자원회수시설에서 발생하는 폐수는 자체 폐수처리시설에서 처리한 후 난지물재생센터로 유입시켜 처리하고 있어 자원회수시설 운영으로 인한 영향은 없는 것으로 판단됨

※ 항목별 조사결과

구분	수소이온농도	부유물질 (SS)	생물학적산소요구량(BOD)	화학적산소요구량(COD)	총유기탄소량(TOC)	총인 (T-P)	용존산소량(DO)	총대장균군	분원성 대장균군
단위	(pH)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(군수/100mL)	(군수/100mL)
수질등급	Ia~Ⅲ (6.5~8.5)	Ia~Ⅲ (25이하)	Ib~Ⅱ (3이하)	Ib (4이하)	Ib~Ⅱ (4이하)	Ⅱ~Ⅲ (0.2이하)	Ia (7.5이상)	Ⅱ (1000이하)	Ib (100이하)
W-1	7.6	2.9	2.4	3.5	2.42	0.055	8.1	495	80
W-2	7.7	5.3	3.2	4.6	2.91	0.213	8.1	650	95

소음

○ 마포자원회수시설 인근에서 주간 소음도를 조사한 결과 전체적으로 대기환경기준을 만족한 것으로 나타났으며, 주 소음원은 인근 도로교통소음과 시설 가동소음인 것으로 조사됨.

※ 항목별 조사결과

구분	측정위치	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	평균
환경기준		65dB	65dB	65dB	65dB	65dB
주간소음 (db)	N-1	48.1	51.0	51.1	51.7	50.6
	N-2	47.3	50.5	53.0	53.6	51.1

○ 야간 소음도를 조사한 결과 가동소음이 인근 지역에 일정 부분 영향을 미치나, 주 소음원은 인근 강변북로의 차량통행에 따른 소음인 것으로 조사됨.

※ 항목별 조사결과

구분	측정위치	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	평균
환경기준		55B	55B	55dB	55dB	55dB
야간소음 (db)	N-1	51.5	51.3	52.1	53.7	52.2
	N-2	51.3	53.2	53.3	52.2	52.5

토양

○ 자원회수시설 주변 토양시료를 채취하여 토양오염도 조사결과 토양오염우려기준(1지역)을 만족하는 수준으로 조사되었으며, 자원회수시설 가동으로 인한 주변지역에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 조사됨.

※ 항목별 조사결과

지점번호 분석항목	환경 기준	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13
Cd (㎎/㎏)	4	1.973	0.974	1.673	1.907	2.058	1.305	1.663	1.880	0.738	1.313	1.929	1.497	1.877
Cu (㎎/㎏)	150	22.240	11.026	27.978	35.148	28.194	19.037	29.120	33.381	4.727	25.461	27.903	18.958	36.198
As (㎎/㎏)	25	4.708	1.693	2.132	4.058	4.513	2.906	1.925	4.285	3.414	3.271	2.389	1.93	5.724
Hg (㎎/㎏)	4	0.03	불검출	0.12	0.03	0.04	0.03	0.05	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02
Pb (㎎/㎏)	200	20.693	11.023	18.497	17.374	21.804	12.214	24.395	24.266	13.547	20.152	22.095	16.772	20.141
Cr6+ (㎎/㎏)	5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
Zn (㎎/㎏)	300	77.416	42.337	75.545	71.888	94.765	49.991	96.091	135.906	46.446	74.552	82.739	69.841	80.713
Ni (㎎/㎏)	100	28.493	12.994	24.705	30.273	30.781	19.280	22.586	24.384	7.486	19.159	26.319	21.870	27.244
F (㎎/㎏)	400	140	130	147	131	143	135	136	146	134	137	149	129	138
유기인 (㎎/㎏)	10	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
PCB (㎎/㎏)	1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
CN (㎎/㎏)	2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
페놀 (㎎/㎏)	4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
BTEX (㎎/㎏)		불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
TPH (㎎/㎏)	500	28.8	불검출	11.4	18.6	25.4	13.6	22.9	26.4	13.1	19.3	13.7	18.9	15.9
TCE (㎎/㎏)	8	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
PCE (㎎/㎏)	4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

Ⅲ		향후계획

환경상 영향조사 결과 공고 및 열람

○ 공고 ： 시보

○ 해당주민 열람 : 자원순환과, 마포자원회수시설 정문

- 열람기간 : 공고일로부터 30일

- 조사자료 자원회수시설 홈페이지에서도 공개(http://rrf.seoul.go.kr)

차기조사 : 2016. 01. ~ 12월

붙임 : 1. 환경상 영향조사 조사내용 및 조사결과 1부.

2. 공고문(안) 1부. 끝.