문서번호	먹는물분석과-570
결재일자	2015.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
정종순		황오주	04/10 김복순
협조

성내천 업무관련 출장결과 보고

2015.4.

상수도연구원

(먹는물분석과)

성내천 업무관련 출장결과 보고

갈수기 관련대비 성내천 업무관련 송파구청 담당자와 면담한 결과를 보고드림

□ 출장결과

○ 일  자 : 2015년 4월 10일(금)

○ 출장자 : 먹는물분석과장, 이기선, 정종순

○ 면담자 : 하천시설관리팀장 강성구, 주무관 박광모

○ 출장결과 :

< 연구원 >

- 우리연구원에서는 ‘14년 고농도 암모니아성질소(mg/L) 발생관련하여

풍납원수 성내천 등 수질을 조사하였으며, 그 결과 성내천은 0.99~1.46

으로 겨울철에 높게 발생하여 풍납원수에 영향을 주고 있음.

- 이에 따라 ‘15년도에 갈수기 대비하여 2차 성내천 특별수질조사를 실시

하였으며 그 결과 성내천 암모니아성질소(mg/L)는 몽촌빗물펌프장 상류

0.06, 몽촌빗물펌프장 하류 0.30, 성내천하류 0.37 으로 오염도가 높았음.

- 이는 몽촌빗물펌프장 정체수에서 발생하는 오염원(예, 하수유입)으로 추정

되어 성내천 수질 및 풍납취수원수에 영향을 주고 있음.

- 기타 성내천 구조물, 준설추진상황, 예산현황 등 관련업무 문의

< 송파구청 치수과 >

- 평상시 : 상류에서 유입된 물이 인공폭포 아래 차집관로에서 차집하여

탄천하수처리장으로 이송

- 우기시 : 하천 유량이 불어나거나 흙탕물이 쏟아져 내려오면 차집관로의

유입수 일부가 월류하여 성내천으로 흐를 수 있음.

- 연구원에서 조사한 결과는 몽촌빗물펌프장 앞 유수지에서 암모니아성질소가 높아지는 현상도 유입하수가 아닌 유수지내 정체수가 원인인 것으로 판단됨.

- 성내천은 한강물(18,000톤/일)을 끌어들여 인공폭포(송파구 마천동 40-9)에서

다시 성내천으로 흘러 한강으로 보내는 구조로 되어있어 양호한 수질을

보이나 몽촌빗물펌프장 하류는 유수지내 정체수로 인해 수질이 나빠진 결과로 보임.

- 현재 성내천 준설은 본청(하천관리과)에서 예산(재난관리기금)을 지원받아

발주단계에 있으며 준설을 6월에 시작하여 9월에 끝낼 예정에 있음.

※ 예산액 : 20억(고지배수로 준설, 몽촌빗물펌프장 준설)

⇒ 연구원 : 먼저 몽촌빗물펌프장 준설요구

- 기타 성내천 준설관련 하여 준설주기는 2~3년으로 시예산을 지원받아 준설하고 있으며 최근 준설은‘12년 말에 준설을 하였음.

○ 관련사진

성내천관련 업무협의	인공폭포(18,000톤/일)	성내천 상류 하천차집 전경

□ 향후일정

○ 보고서 작성 : 성내천 특별수질조사 보고서 작성 및 관련기관 송부

○ 수질조사 : 성내천 준설 전, 후 수질조사

- 기간 : 준설 전 6월(4주), 준설 후 10월(4주)