문서번호	기전설비2과-1004
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비2과장	시설부장
권혁제		신용철	04/14 차광재
협 조
	공원기획과장			代권도석
	기전설비1과장			김남수
	주무관			강병모
	주무관			박중모

-‘15년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

현장 합동점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  4.   .

한강사업본부 기전설비2과

-‘15년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

현장 합동점검 결과 보고

수영장 보수공사에 대한 운영부서, 공단, 시공사 등 합동점검을 시행하고, 점검결과 및 조치계획을 보고 드림.

점 검 개 요

□ 공 사 명 : ‘15년 한강공원 야외수영장 보수공사

□ 점 검 일 : 2015. 4. 9(목) ~ 4. 10(금), 2일간

□ 점검대상 : 공사시행 전 구간 (수영장 6개소, 물놀이장 1개소)

□ 점 검 자 : 10명 (공원기획과 3, 기전설비1, 2과 3, 시설공단 2, 시공사 2)

□ 점검내용

▹보수공사 추진내용, 운영 및 유지관리 관련사항

▹향후 운영에 필요한 사항 반영여부 등

수영장 별 점검결과

위 치	점 검 결 과		비고
	토 목 분 야	설 비 분 야
뚝 섬	∘ 성인풀 벽체 판석탈락 (약 130㎡) ∘ 샤워장 및 탈의실 주변 콘크리트 바닥 정비 (약 340㎡) ∘ 유수풀 주변 등 블록 평탄화 작업	∘ 유수풀 주변 배수로 뚜껑 교체 ∘ 샤워장 주변 배수로 뚜껑 교체	현황사진 별첨
광나루	∘ 지적사항 없음	∘ 분수 공사구간 U형 측구 정비 (약 50m) ∘ 배수구 구체콘크리트 보수 (2개소)
잠 실	∘ 그늘막 파손부 정비 (2개소)	∘ 유아풀 배수구 콘크리트 보수 (2개소)
잠 원	∘ 매표소 입구 휀스 재설치 (36m) ∘ 여과기 주변 안전휀스 설치 (32m)	∘ 지적사항 없음
여의도	∘ 바닥재 도포구간 바닥 균열 보수 ∘ 배수구 구체콘크리트 보수 (2개소)	∘ 배수구 구체콘크리트 보수 (1개소)
망 원	∘ 매표소 앞 배수구 및 뚜껑 정비	∘ 배수구 구체콘크리트 보수 (1개소)
난 지	∘지적사항 없음	∘ 지적사항 없음

□ 점검결과 주요사항 검토

▹뚝섬 수영장

- 벽체판석 전체구간(L=89m, H=0.8~1.2m) 탈락 및 들뜸으로 재시공 필요

- 샤워장 및 탈의실 주변 바닥 환경개선 및 이용편의를 위해 판석으로 마감 필요

(썰매장 운영 중 염화칼슘 살포 등으로 콘크리트 표면 열화 및 탈락, 공원기획과 요청)

▹광나루 수영장

- 터널분수 설치구간 주변 U형측구 재설치(약 50m) 및 보도블럭 단차 정비

▹잠원 수영장

- 매표소 입구 휀스(약 36m) 노후로 미관개선을 위해 교체 (공원기획과 요청)

- 여과기 주변 이용자 안전을 위한 통제용 휀스(약 32m) 설치 (기전설비1과 요청)

▹여의도 수영장

- 여의도 수영장 바닥 콘크리트 균열 보수 후 바닥재 도포로 재 균열 방지

조 치 계 획

□ 점검결과 추가되는 시설개선 및 보수 관련사항은, 위탁감독 중인 시설공단

에서 보수물량 및 소요 공사비를 제출 받아, 정비 시행여부 확정.

□ 잠원수영장 휀스는 관련부서(공원기획과, 기전설비1과) 요청대로 설치

▹기 설치된 형식과 동일한 메쉬휀스(H=1.5, 녹색)로 조달구매 설치.

첨 부 : 합동점검 지적사항 1부 .   끝-