보고서(수계경계지점 퇴수밸브 설치)

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	이용호	이상무	04/15 조면행

명에 의거 급수공사 담당업무 수행 중 아래와 같이 사항이 있어 보고합니다.

2015. 04.14

보고자 : 시설7급 이용호

▣ 위 치 : 구로4동 805-25호

▣ 현 황

상기 위치에 설치된 중간제수밸브(800mm)는 수계 경계(독산-대방배수지) 제수     밸브로 장기간 잠김상태로 있어 밸브 양쪽으로 정체수 구간(650m)이 발생, 수     질악화가 우려되고 있는 실정임.

▣ 조치의견

상기와 같이 정체수가 발생되고 있는 수계경계밸브 양쪽에 퇴수시설을 설치       (급수공사 시공업체 작업지시)하여 주기적인 퇴수를 실시하므로 수질관리에       만전을 기하고자 합니다.

공사개요 : 퇴수밸브 2개소 설치(D=200MM*2개)

따로붙임 : 1. 위치도면 1부. 끝.