문서번호	배급수연구과-2401
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	배급수연구과장	수도연구부장		상수도연구원장
박영복	임헌태	代임헌태		04/16 정득모
협 조
	운영과장		권순철
	시설관리과장		한명석
	서울숲공원관리사무소장		송동명

「상수도 시설물 내식성 강화기술 개발 연구」

토양 매설 스테인리스강 시편 채취계획

2015.  4

상수도연구원

(배급수연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『상수도 시설물 내식성 강화 기술개발 연구』

토양매설 스테인리스강 시편 채취계획 보고

토양에서의 스테인리스강 부식성 연구를 위해 2010.5월 배수지 및 공원에 매설한 스테인리스강 시편채취 계획 보고임

□ 추진근거

○ 상수도환경에 적합한 녹슬지 않는 스테인리스강 연구계획(’10.5.3)

○ 2010년 매설 시편의 계획된 굴착시기 도래(5년)

□ 연구개요

○ 연구과제 : 상수도시설물 내식성 강화기술 개발

○ 기    간 : 2010.1 ~ 2015.12

○ 설치장소 : 8개소

- 배수지(4) : 월계, 보광동, 방배, 낙성대 배수지

- 공원(4) : 서울숲, 광나루, 강서, 망원

○ 시편매설 현황

- 매설기간 : 2010.5 ~ 2015.5(5년)

- 매설현황 : 5m(너비)×2m(폭)×1.5 m(깊이)

□규격 : 500 ㎜(길이)×50 ㎜(직경)

□수량 : 총 30개/개소(현 10개 잔존)

- 종 류 : STS 7종(304, 316L, 436L, 444, 329LD, 2205, 2507), STS이음부 3종(STS304)

- 매설기준전극 : 포화황산동 전극(Cu/CuSO4)

□ 시편채취 계획

○ 업무분담(본부 시설관리과, 수도사업소)

- 본부(시설관리과) : 사업소 공사협조 등 지원

- 수도사업소(8) : 매설 장소굴착 및 원상복구

- 상수도연구원

□굴착계획 수립, 공동연구기관간 협조체계 구축

□굴착허가(서울지방국토관리청) 및 협의(한강사업본부, 서울숲공원)

○ 시편 매설현황

≪망원 한강공원≫	≪시편설치 15×7㎝, 240개≫

○ 시편매설 위치별 협조부서 및 역할

협조기관(부서)	매설위치	협조내용
한강사업본부	○ 강서, 망원, 광나루 한강공원	차량 진출입, 공사협조
동부공원녹지사업소 (서울숲공원)	○ 서울숲 공원	〃
중부수도사업소	○ 보광동 배수지	시편 굴착 및 복구
동부수도사업소	○ 서울숲공원
북부수도사업소	○ 월계배수지
강동수도사업소	○ 광나루한강공원
강남수도사업소	○ 방배배수지
남부수도사업소	○ 낙성대배수지
강서수도사업소	○ 강서한강공원

○ 세부 추진일정

일 정	내 용	비 고
4.06 ~ 4.17	- 계획 수립, 관련부서 협조	㈜포스코와 협의
4.17 ~ 4.30	- 서울지방국토관리청 허가
5.01 ~ 5.29	- 시편채취, 토양 원상복구 원상복구 신고(서울지방국토관리청)	각 수도사업소 ㈜포스코 공동
6.01 ~ 7.30	- 시편 및 토양 시료 결과 분석 완료	㈜포스코 공동

□ 향후계획

○ 스테인리스강 시편 : 부식상태 표면분석

○ 토양분석 : pH, Cl-, SO42-, 전기전도도, 토양비저항, P/S 전위 등

붙임:1. 시편설치 위치도 1부.

2. 2012년 한강공원 하천점용 허가증 1부.  끝