문서번호	감사과-1531
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		감사과장	상수도사업본부부본부장
김석정		김용근	02/20 정득모
협 조
	생산부장			박용철
	급수부장			이상홍
	시설관리부장			윤석우
	주무관			백광인

2014. 해빙기 사고예방을 위한

상수도 시설물 안전점검 계획

2014. 2.

상수도사업본부

(감 사 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014. 해빙기 사고예방을 위한

상수도 시설물 안전점검 계획

해빙기 대비 상수도 시설물에 대한 안전관리 실태를 점검하여

취약시설을 정비함으로써 안전사고를 사전에 예방하고자 함

Ⅰ		점 검 개 요

점검대상

구분	취·정수장	배수지	가압장 (증압)	지하철공사장 (노출관로)	교량 (현수관로)
시설현황	11개소	104개소	196개소	12.7㎞ 13개 공구	10.1㎞ 53개소
점검대상	11개소	40개소	50개소	4개 공구	12개소

※ 대형공사장 5개소는 시청 기술심사담당관 주관 시행

점검기간 : 2014. 2. 24(월) ~ 3. 14(금)

점 검 자 : 감사과장 외 6명 (2인 3개조 편성)

점검방법 : 상수도 안전 취약시설 표본점검

❍ 사업소 자체 점검 결과를 확인하여 안전 취약시설 선정

중점 점검사항

❍ 구조물 균열, 지반 침하, 붕괴 우려지역 집중점검

❍ 맨홀 신축관 및 밸브류 이음부 누수여부

❍ 지하철공사장 노출관 및 교량 현수관 관리실태

❍ 취 정수장 및 가압장 위기관리 실태점검 등

Ⅱ		점 검 내 용

취 ․ 정수장 시설물 점검

❍ 취․정수장 위기관리 실태

❍ 고압가스(염소) 사용시설 안전관리 실태

❍ 인입선로 케이블 포설 및 지반침하 여부

❍ 취․송수펌프 및 각종 밸브류 작동상태

❍ 침전지, 정수지 등 구조물 균열 및 누수 발생여부

배수지 ․ 가압장 시설물 점검

❍ 구조물 파손 등 시설물 유지관리 상태

❍ 배수지 유․출입 밸브 관리상태

❍ 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 관리상태

❍ 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동상태

상수도관 및 밸브 맨홀 점검

❍ 밸브 및 신축관 누수여부

❍ 맨홀 주변 지반침하 및 함몰 여부

지하철공사장 노출관로 및 교량 현수관로 점검

❍ 상수도관 이음부 누수발생 여부

❍ 공사장 노출관 기초받침(고무패드) 적정설치 여부

❍ 교량 현수관 지지상태 적정여부

❍ 기타 위험요소 발생 여부 등

Ⅲ		세부 점검계획

점검반 편성

❍ 반장 : 감사과장

- 1조 : 공업주사 김석정, 행정주사보 최명삼

- 2조 : 시설주사 백광인, 행정주사보 최현정

- 3조 : 시설주사보 유세종, 공업주사보 이철재

점검일정

사업소별	점검일	점검자	점검대상
			현수교량	지하철공사장	배수지 가압장
중부	2.24~2.25	1조	염천교 길음교	우이경전철 4공구	월곡, 개운산, 남산, 정릉배밭C, 성북2-2
동부	2.24~2.25	3조	-	-	대현산, 아차산, 용마, 금호 응봉, 이문1, 옥수, 휘경A
북부	2.24~2.25	2조	신도봉교 월계1교	우이경전철 2공구	공릉, 월계, 수유6, 번동 4.19, 미아1
서부	2.27~2.28	1조	홍은교 홍제교	-	북악터널, 백련, 증산, 진관, 가좌, 와우산, 만리
강서	2.27~2.28	2조	오류육교	-	목동, 신월, 신정, 우장산,화곡, 육본, 오류1
남부	2.27~2.28	3조	도림교 금천교	-	노량진, 대방, 낙성대, 장군봉, 신림6, 봉천9
강남	3. 3~3. 4	1조	원지교 영동1교	9호선 916공구	삼성, 수서, 양재 내곡, 우면산
강동	3. 4~3. 4	2조	장지교	9호선 919,922공구	길동, 거마, 가락1 장지, 천호, 명일

정수센터별	광 암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
점검일	3.6(목)	3.6(목)	3.6(목)	3.7(금)	3.7(금)	3.7(금)
점검자	1조	2조	3조	1조	2조	3조

점검방법

❍ 사업소 자체점검 결과 취약시설에 대한 집중점검

❍ 분야별 점검표에 의거 점검시행

Ⅳ		조 치 계 획

□ 점검결과 경미하고 시급한 사항은 즉시 현지 시정

□ 중요 지적사항은 유사사례 예방 및 조치계획 수립 시행

□ 불합리한 제도, 관행에 대하여는 개선방안 도출

□ 안전관리 업무를 소홀이한 경우 기관경고 및 안전교육 실시

Ⅴ		행 정 사 항

□ 점검대상 시설 위치 안내 : 수도사업소 및 정수센터

□ 점검차량 지원 : 경영관리부(총무과)

□ 점검 담당직원 출장여비 별도지급

붙임 1. 점검표 및 점검결과 복명서 서식 1부

2. 점검대상 시설 현황 1부. 끝.