안전을 생활화 합시다.
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	『내부진입 및 퇴각』정보제공 업데이트 계획 (알림) (건축 구조별 화재안전 등급대상)

1. 소방행정과–4115(2015.04.10.)호「소방공무원 보건안전 및 복지집행계획 알림」

2. 소방 활동시 내부진입 및 퇴각 붕괴 예측에 따른 정보제공을 위하여 건축 구조별 화재안전 등급 변경 사항을  2015. 06. 30까지 업데이트 입력 하여야 하니, 계획을 수립하여 보고 하기 바랍니다.

가. 추진배경

○ 화재진압 및 구조활동 등 소방활동 시 건물 붕괴로 인한   위험이 상시 존재하는 바, 출동 시 안전담당에게 소방대상물정보(화재 안전등급, 건물구조 등)를 제공하여 사전에 안전사고를 방지 하고자함

나. 추진내용

○ 대상 : 소방대상물 6,473개소

- 근린생활시설 : 1,677개소    - 복합건축물 : 3,000개소

- 숙박시설 등 : 1,796개소

다. 집행 절차

○ 각 센터(진압대 포함) 소방대상물에 대한 건물 안전등급              설정 ‧ 확인할 수 있도록 계획 수립 ·입력 완료후                   지휘팀장 (안전담당) 실사 확인 조치

○ 건축물 관리 대장에서 건축 완공일 및 건물 구조를            코드화 해서 등급 설정

○ (화재안전 등급) 건축구조별 화재안전 등급 대상

구분	철근콘크리트조 철골철근콘크리트 석조	블록조 치장벽돌조 벽돌조	철조 철골조 컨테이너조	목조 샌드위치패널조 비닐하우스 파이프조
건축년도 10년 미만	A++	A+	B+	C+
건축 년도 10년 이상	A-	B-	C-	D

라. 내부진입 결정모델 건축물에 벽, 보, 주요구조부(철근 등)  화염이 직접 닿았을 때 경우 : 최성기 판단  내부진입 절대금지

원칙

투입여부	세 부 사 항	안전점검관 공기호흡기 시간 체크 병행
「허용」	∘ A - B 등급 ← 1시간 이내	내부 작업 허용시간 100% 적용
「제한」	∘ A - B 등급 ← 1시간 이상	내부 작업 허용시간 60% 적용 면밀한 화재 안전성 평가 후 진입
「금지」	∘ 모든 등급 2시간 이상 화재 ∘ C - D 등급 화재 시	-

마. 행정사항

○ 각 센터 (진압대 포함)에서는 관내 소방대상물에 대한   건물  안전등급 입력 계획을 수립(기존 안전등급 입력 소방대상물 활용)하여 2015. 04. 23(목) 까지 공문으로 보고.

붙 임  보고 서식(입력 계획).  끝.

	현장대응단장
수신자	화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장
★3안전담당	현중수		지휘1팀장	강광억		현장대응단장	04/17 김용관
협조자
시행	현장대응단-3089	(		)	접수		(		)
우	157-223	서울 강서구 양천로 550	/
전화	02-3661-3119	/전송	02-3662-0590	/	110207hjsh@seoul.go.kr	/	대시민공개