문서번호	총무과-6539
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
장이종		최대봉	04/23 이상국
협 조
	주무관			임봉순
	주무관			강상천
	주무관			송기호

2015년 청사 소방계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

한강사업본부

(총무과)

2015년 청사 소방계획

	목 적
우리본부 청사 방화관리 업무 전반에 대하여 필요한 사항을 규정하고, 이를 실천토록 함으로써 ○ 화재사고를 사전 예방하고, 화재 시 효율적 대처능력을 배양하여 ○ 초기 진화와 신속한 대피로 인적․물적 피해를 예방코자 함

개    요

Ⅰ. 관련근거

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조(2011. 1. 1)

공공기관 방화관리에 관한규정(대통령령 제417호, ‘10.10. 1)

Ⅱ. 방화관리구역

본부청사 등 21개 청사

Ⅲ. 적 용 범 위

청사 내 모든 건물, 전기, 기계, 가스 등 시설물

청사에 근무하는 직원 및 용역업체, 외부 입주업체의 상시근무자

건물 및 설비현황

Ⅰ.건물

연번	명칭	위 치	건 물 현 황				비고
			준공인가	구조	연면적 (㎡)	층 수
1	본부청사	성동구 강변북로 257 (성수1가 642-25)	‘06.06.30	철근콘크리트조	3,177.81	지상 2층
	별 동	″	‘06.06.30	조립식	106.20	지상 1층
	기사실동	″	‘11.01.07	컨테이너	56.00	지상 2층
	창고동	″	‘06.06.30	컨테이너	24.00	지상 1층
2	광나루	강동구 선사로 83-66 (암사동 637-6)	‘05.12.29	철근콘크리트조	632.90	지상 3층 지하 1층
3	잠 실	송파구 한가람로 65 (잠실동 1-1)	‘05.12.29	철근콘크리트조	567.77	지상 3층 지하 1층

연번	명칭	위 치	건 물 현 황				비고
			준공인가	구조	연면적 (㎡)	층 수
4	뚝 섬	광진구 강변북로 139 (자양동 704-1)	‘05.12.29	철근콘크리트조	684.93	지상 3층 지하 1층
5	잠 원	서초구 잠원로 221-124 (잠원동 121)	‘05.12.29	철근콘크리트조	650.40	지상 3층 지하 1층
6	반 포	서초구 신반포로 11길 40 (반포동 115-5)	‘07.11.12	철골 철근콘크리트조	570.10	지상 2층 지하 1층
7	이 촌	용산구 이촌로 72길 62 (이촌동 302-17)	‘06.02.14	철근콘크리트조	322.90	지상 2층 지하 1층
8	여의도	영등포구 여의동로 330 (여의도동 8번지)	‘07.11.12	철골 철근콘크리트조	711.87	지상 2층 지하 1층
9	양 화	영등포구 노들로 221 (당산동 98-1)	‘06.02.14	철근콘크리트조	336.00	지상 2층 지하 1층
10	난 지	마포구 한강난지로 162 (상암동 487-116)	‘07.11.12	이동형철골조	327.60	지상1층	이동형 5동
11	망 원	마포구 마포나루길 467 (망원동 205-4)	‘06.02.14	철근 콘크리트조	322.90	지상 2층 지하 1층
12	강 서	강서구 양천로 27길 279-23(방화동 47)	‘07.11.12	철근 콘크리트조	355.50	지상 2층 지하 1층
13	여의도샛강방문자센터	영등포구 여의도동 4-9	‘10.05.04	철근콘크리트조	1,103.56	지상 2층 지하 1층	’10.5.4 기존 철거후 신축
14	반포커뮤니티센터	서초구 반포동 1337-4	‘85.11.20	철근콘크리트조	194.88	지상 1층 지하 1층	’10.10.27 증축 대수선
15	잠 실 수중보	광진구 자양동 701	‘86.10.10	철근콘크리트조	150.00	지상 1층
16	신 곡 수중보	경기 김포시 고촌면 신곡리 1051번지	‘93.03.06	철근콘크리트조	399.98	지상 2층
17	이촌공용 화장실	용산구 이촌동 302-17호외 1	‘01.12.19	철근콘크리트조	88.08	지상 1층 지하 1층
18	여의도시민편의시설	영등포구 여의도동 8	‘04.06.10	철근콘크리트조	161.73	지상 1층 지하 1층
29	성동지대	성동구 성수동2가 623외1	‘06.11.10	철근콘크리트조	273.70	지상 2층 지하 1층
20	마포지대	영등포구 당산동 1번지	‘79.11.02	철근콘크리트조 및 조적조	166.28	지상 1층
21	여의도별관사무소A	영등포구 여의도동 8번지외1	‘01.12.31	철근 콘크리트조	88.08	지상 2층

Ⅱ. 주요설비

연번	명칭	시 설 명	위 치	기 능
1	본부청사	도시가스 밸브	청사 동측 벽면	식당 및 기관실내 보일러에 가스공급
		한전인입개폐기	성수대교 북단 서울숲 터널입구 도로	전기인입 개폐스위치 (한전관리)

※ 기타 건물의 취사연료는 LPG 사용, 한전 인입개폐기는 저압 수전

Ⅲ. 소 방 설 비

시 설 명	구 분	위 치	수 량	기 능	비 고
옥내소화전 ( 6 )	본 부(1)	1층, 2층	6	옥내에 설치된 것으로 화재시 옥내(반경25m이내)에서 인력으로 소화
	기타건물(12)
소화용수설비 ( 13 )	본 부(1)	1	1	화재시 소방차에 상수도 용수를 공급하기 위한 설비
	안내센터(11)	10(난지제외)	10
	기타건물(12)	성동지대1, 신곡수중보1	2
하론소화기 ( 16 )	본 부(1)	전기실, 기계실, 식당주방	3	물에 의해 소화가 안되는 전기 및 통신장비 등을 하론가스로 질식 소화
	안내센터(11)	10(난지제외)	10
	기타건물(3)	여의샛강, 수중보2	3
연 결 송 수 구 ( 12 )	본 부(1)	1	1	화재시 소방차를 이용 건물 외부에서 옥내 소화설비에 용수를 공급하기 위한 연결송수설비
	안내센터(11)	10(난지제외)	10
	기타건물(12)	1(여의도샛강)	1
분 말 소 화 기 ( 408 )	본 부(1)	전층	47	초기 화재시 화재발생 인접에서 인력으로 소화
	안내센터(11)	전층	303
	기타건물(12)	전층	58
방수기구함 ( 17 )	본 부(1)	전층	6	연결송수구를 통해 공급된 용수를 이용 옥내소화전 작동시 사용하는 소방호스(65㎜) 및 관창을 보관하는 함
	안내센터(10)	전층	10
	기타건물(1)	전층

소화설비 - 물 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화를 행하는 기계․기구 또는 설비

소화활동설비 - 화재의 진압에 필요한 제연, 연소방지에 필요한 설비

○ 방 화 문 : 화재시 화재구역 내에서만 화재가 진행되고, 화재안전구역의 화염을

차단하여 인명을 보호하는 시설

○ 방화셔터 : 화재시 화재구역 내에서만 화재가 진행되고, 외부로 발화되지 않도록

차단하는 시설

경보설비 - 화재발생을 통보하는 기계․기구 또는 설비

○ 정온식 스포트형 감지기 : 화재 시 일정온도(75℃) 이상에 도달 시 작동

○ 연기감지기 : 화재로 인한 연기를 감지하여 작동

피난설비 - 화재가 발생한 때에 피난하기 위하여 사용되는 기구, 표지판 등

○ 유도안내등 : 화재 시 비상구 대피유도 안내표시 시설

○ 청각장애인 유도등 : 화재 시 램프동작으로 시각으로 화재를 알릴 수 있도록 작동

방화관리자 선임

관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제5조

건물별 방화관리자 선임운영

건 물 명	방화관리자	비 고
본부청사	총 무 과 장
여의도샛강 생태공원방문자센터	여의도 안내센터장	샛강 :방문자센터장

※ 기타건물은 소화기 및 비상경보설비 설치로 미선임 대상

권    한 : 청사 방화관리 업무와 관련 직원 및 대행업체 지휘 감독

임    무

○ 청사 소방계획 수립

○ 자위소방대 편성 및 운영

○ 소방시설 유지보수 및 관리

○ 정밀점검 및 정기점검(위탁대행)

○ 소화․통보․피난 등의 훈련 및 교육

○ 화기취급의 지도․감독 등

추 진 계 획

Ⅰ. 분임 방화관리 책임자 지정․운영

목    적 : 효과적인 방화관리 업무 수행

대    상 : 과․안내센터․수중보․지대․관공선․무지개분수대․샛강생태공원

분임방화책임자 : 부서장(과장․안내센터장)

본부청사․안내센터를 제외한 건물은 해당 부서장 또는 근무자

임    무

○ 각 과․센터 및 부속건물 화재예방 및 안전점검

○ 화기책임자에 대한 지도감독

○ 방화 상 필요한 문제점 도출 시정요구

○ 기타 방화관리자를 대행하여 본부․안내센터 등 부속건물 방화전반에 관한 사항 총괄

Ⅱ. 자위소방대 편성․운영

관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제12조

조    직

○ 대장·부대장을 각 1인씩 둔다.

○ 당해 건물에 근무하는 모든 인원으로 구성

○ 지휘반·진압반·구조구급반 및 대피유도반으로 업무 분담하고 건물별로 각각 구성한다.

임    무

○ 대  장 : 자위소방대를 총괄·지휘·운용

○ 부대장 : 대장을 보좌하고, 대장유고 시 임무 대행

○ 지휘반 : 본부운영, 대장의 지휘를 받아 다른 반의 임무 조정 등

․ 지휘본부 운영

․ 직원 행동요령 안내방송

․ 유관기관 협조 지원사항

․ 상황, 유지, 기록, 보고 및 수명사항 처리

․ 피해상황 조사보고 및 조치

○ 진압반 : 대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재 진압

․발화지점 출동 진화

․화재확대 방지책 강구 및 진화작업

․소방차 진입 유도, 청사방호

․소방시설 작동 지원

․소화용수 확보 및 급수활동

○ 대피유도반 : 대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피 유도

․비상대피 유도(민원인, 직원)지휘본부 운영

․주요문서 및 물자 반출

․비상반출 물품 사후관리

․비상대피 유도(민원인, 직원)

○ 구조구급반 : 대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치

․인명구출 및 비상 탈출지원

․구호소 설치 운영

․구호장비 및 의약품 확보 관리

․사상자 구호 및 응급처치

․의료요원과 구급차량 확보 및 사상자 후송

[본    부]

						지 휘 본 부
						대장		총 무 과 장
																보좌관(부대장)
★반장																총무과 총무업무 총괄 주무관
★총무과 총무업무 총괄 주무관(6급)					★총무과 사사 관리업무 총괄 주무관(6급)							★총무과 경리업무 총괄 주무관(6급)					★기획예산과 기획예산업무 총괄 주무관(6급)
지 휘 반					진 압 반							대피유도반					구조․구급반
총무과 총무업무 담당 주무관 전원				총무과, 기획예산과 전체 (총무업무담당제외)								문화홍보과 전체 시민활동과 전체					총무부제외 전 부서

※ 지휘․진압․대피 유도반에서 제외된 부서 및 직원은 구조․구급반 임

※ 주요문서, 물자반출에 직원 필요시 부서별 자체 지정 운영(구조․구급반)

[안내센터]

					지 휘 본 부
					대장		센 터 장
														보좌관(부대장)
★반장														사무장(서무)
★ 서무담당				★ 시설담당						★ 청경반장					★ 서무담당
지 휘 반				진 압 반						대피유도반					구조․ 구급반

※ 지휘․진압․대피 유도반에서 제외된 부서 및 직원은 구조․구급반 임

※ 주요문서, 물자반출에 직원 필요시 센터별 자체 지정 운영(구조․구급반)

※ 기타 건물은 안내센터 조직을 참고하여 자체 작성

Ⅲ. 소방훈련 및 교육

관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제14조

○ 모든 인원에 대하여 연 2회 이상 소방훈련 및 교육 실시

○ 2회 중 1회 이상은 소방관서와 합동 소방훈련 실시

○ 소화·화재통보·피난 등의 요령에 관한 사항을 포함 실시

광진소방서 및 영등포소방서 합동 소방훈련(교육병행)

○ 횟    수 : 년 1회

○ 훈련대상 : 본부청사 및 여의도샛강 생태공원 사무소,

○ 주관부서 : 총무과, 여의도샛강 생태공원 사무소

○ 훈련내용 : 겨울철 대비 소방훈련 및 교육 병행

○ 훈련시기 : 11월중(소방서와 일정 협의)

※ 여의도샛강 생태공원 사무소, 자체계획 수립시행

소방교육

○ 횟    수 : 년 1회

○ 대    상 : 본부, 안내센터 등 전 직원

○ 주관부서 : 총무과

○ 교육방법 : 광진소방서 강사 초청 이론 강의(소방서와 일정 협의)

Ⅳ. 소방점검

관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조

종합정밀점검

○ 횟    수 : 년 1회

○ 점검시기

- 본부청사 : 매년  6월 중

- 여의도샛강 생태공원 사무소,  : 자체 계획수립 시행

○ 점검방법 : 한국소방안전협회 또는 소방시설관리업자에게 의뢰

○ 점검결과 : 광진소방서 및 영등포소방서로 통보

정기점검(본부청사 및 여의도샛강 생태공원)

○ 횟    수 : 월 1회

○ 점검방법 : 자체 점검계획 수립 후 소방분야별 점검

○ 점 검 자 : 본부 총무과 청사관리 주무관, 여의도 안내센터 자체구성

○ 중점 검검사항

- 옥내․외 소화전, 소화펌프 가동 상태

- 화재탐지기, 발신기 및 감지기 등 작동 상태

- 위험물(가스․유류 등) 시설관리 상황

- 기타 피난 유도등 등 소방설비 작동 이상유무 등

○ 점검결과  : 문제점 또는 미비사항 적출 즉시 시정 보완 조치 및 기록 유지관리

※ 전기 및 가스설비 안전 점검

- 전기시설 : 전기안전관리대행 업체에 위탁 실시

- 가스시설 : 소방점검 시 자체 병행점검

Ⅴ. 화재예방을 위한 준수사항 실천

방화순찰

○ 순찰주체 : 총무과 및 각 과․안내센터

○ 순찰대상 : 화재발생 및 위험이 예상되는 구역

- 평시 : 각 과장 및 안내센터장은 담당 부서 및 부속 관리건물 순찰

- 야간, 공휴일 : 당직 근무자가 순찰코스에 따라 보안 및 방화점검 병행

※ 화재 취약요소 파악 및 문제점 발견 즉시 시정, 보고 후 기록 유지

평소 비상 대피통로(계단, 복도, 옥상출입문 등)확인, 유사시 탈출에 지장 없도록 숙지

소화기 정위치 및 충약 여부 등 유지관리 철저(충약․배치․관리 ⇒ 총무과)

화기사용 제한

- 전기히타, 석유난로 등 개인 보조 난방기구 사용 원칙적 제한

- 휴일근무 등 부득이 한 경우, 방화관리자(총무과장) 승인 득한 후 사용

- 화기사용 승인 시 사용목적, 방법 등 면밀히 검토하여 위험하다고 인정 되는 경

우에는 그 화기 사용을 제한

기타 준수요구 사항

- 실내에서 휴대용 가스레인지와 전열기 등 사용 금지

- 최종 퇴청자는 반드시 전등 소등과 모든 전원 차단

- 비상출입구, 소화전, 환풍시설 등에 물건 적치 금지

- 실내에 가연성 물질(가스, 유류, 페인트 등) 적치 금지

- 임의 전기배선 및 대용량 장비 무단 사용 금지

- 비상사태 발생에 대비하여 비상연락 체계 구축

제한구역 지정․운영(특수지역) : 용무자외 출입 금지

- 지정대상 : 전기실, 기계실, 통신실, 도시가스 정압기실, 식당 내 주방 등

화재발생시 행동요령

최초발견자

최초 발견자는 "불이야"라고 외치고, 인근 화재발신기 누름

소방서(119)와 청사 내 관련부서에 신고

- 본부(총무과 ☎0728)

- 안내센터

※ 야간당직실 : 본부 ☎777, 안내센터

인접 담당관․과에 화재발생 상황전파 및 소화지원 요청

각 과․안내센터 직원은 사무실과 복도에 비치된 소화기와 소화전 작동, 화재현장으로 긴급 출동 초기진화 시도

화재발생에 따른 직원 행동요령 구내방송 실시

- 대피유도, 화재진압, 현장출동 명령 등(따로붙임 문안 참조)

전기, 가스, 유류 등 위험시설물 안전조치 명령

[주간․평상시]

① 1차진압 (발화초기)

- 화재를 최초로 발견한 사람은 각 층에 비치된 소화기를 이용 침착하게 진화작업

② 2차진압 (발화 2분 이내)

- 화재발생 동일 층 내 부서직원은 소화전․소화기 등 이용하여 현장으로 달려가 진화작업

③ 3차진압 (자체 소방조직 활용)

- 1․2차 진압 실패 시 평소 편성운영 중인 자체 소방조직 반별임무 즉각 수행

- 소방차와 소방대원 도착할 때까지 화재확산 최대한 지연

- 소방대원 도착 즉시 진화작업 가능하도록 협조

[야간 및 공휴일]

① 1차진압

- 화재경보 청취자 또는 발견한 근무자는 즉시 소화기 및 소화전을 이용 1차 진압 실시

② 2차진압

- 숙직 및 당직사령은 근무인원과 함께 현장에 출동, 소화전 및 소화기로 진화작업

③ 3차진압(자체 소방조직 활용)

- 1․2차 진압실패 시 즉시 소방관서에 연락, 소방대원과 합동으로 진화작업 실시

- 유관기관에(별관)에 소방 지원요청 및 소방차 도착 시까지 방화문 폐문 등 화재 확대 최대한 저지

소화활동

① 화재발생시 종합상황실(회의실)에 지휘소 설치 운영

② 지휘계통에 의한 상황 보고

③ 화재현장에 불필요한 인원의 접근 통제

④ 소방차 진입로 확보 및 옥외소화전 활용을 위한 장애물 정리

주요문서 및 물자 반출

① 비상반출계획에 따라 주요문서 및 물자를 화재현장으로부터 안전한 곳으로 반출 (1층 또는 옥외 일정한 장소)

② 건물외부 및 주요반출 물자 등 도난방지 등을 위한 출입자 통제

비상대피

[지 상 층]

① 아래층 발화 초기 시  연기가 많이 발생하지 않으므로 계단을 통해 1층 지상으로 대피

② 연기 및 GAS, 화염으로 아래층 대피 불가 시 옥상으로 올라가 다른 출구로 내려오거나

헬리콥터 지원 요청

③ 긴급 피난 불가시 당황하지 말고 창문을 깨고 구조 요청

[지 하 층]

① 계단을 통하여 건물 밖으로 신속하게 대피

[대피시 행동요령 및 유의사항]

① 피난 시

- 유도요원은 피난명령 시 냉정하고 침착하게 임무 수행

- 노약자 등 인명피해 예상자 신속히 피난

- 대피순위는 노약자, 부녀자 우선

- 연기 속 탈출 시 수건 등으로 입과 코를 막고 낮은 자세로 탈출

- 정전 시 대비, 엘리베이터를 이용금지(화재 시 굴뚝역할을 함)

② 미 대피자

- 미처 대피하지 못한 자는 문이 뜨겁거나 문틈으로 연기가 새어나올 경우는 이미 유독가스와 연기가 차 있으므로 문을 열지 말 것

- 연기가 문틈 등으로 스며들면 수건 등을 물에 적셔 마스크를 하고, 낮은 자세로 엎드려 노출된 피부 보호

- 불길 반대 방향에 창문이 있을 경우 수건 등으로 신호하여 구조 요청

- 구조요원의 지시대로 행동하여 대피

의료구호

① 구호소 설치 운영

② 화재발생 지점에 갇혀 있는 사람이나 사상자 유무 확인하고 구출

③ 의료요원과 구급차량 확보하고 부상자에 대한 응급처치 후 인근 병원(한양대학병원,

안내센터 소재 인근 병원 등)으로 긴급 후송

응급복구

① 불씨에 의한 재발화 방지 및 통행로 정리

② 전기, 전화, 수도시설 등 파괴된 시설물 정리 및 긴급 복구 작업

부속실 행동요령

[상 황 실]

① 화재 신고 즉시 수신반 화재 감지기 동작을 전기실로 연락

② 화재 발생을 총무과로 전파하여 구내방송 실시토록 요청

③ 소방차 진입로 확보(주변장애물 제거)

[전 기 실]

① 화재 신고 즉시 수신반 화재 감지기 오동작 또는 실제 상황여부 확인

② 화재 실제 상황 시 해당 층 전원 차단 등 필요사항 즉시 조치

③ 유도등 및 비상등 점등 상태 신속 확인

[통 신 실]

화재 발생장소 및 관련부서에 긴급 통신수단 지원(전화, 무전기 등)

[청 경 실]

① 도난방지를 위한 청사 내․외 경계근무 확행

- 비상 반출물 등 주요물품 관리 및 경계 등

② 화재발생 상황 전파 및 소화활동 지원, 독려

③ 화재현장 주변에 불필요한 인원 접근통제

※ 화재 시 행동요령에 따라 부속실 모든 직원 숙지

행정사항

본 계획은 본부청사(안내센터 등 부속건물) 방화관리업무 전반에 대하여 필요한 사항을 규정하고 있으므로 청사내 직원은 내용을 반드시 숙지하고 이행할 의무를 가짐.

방화관리자는 방화업무에 관한 그의 지휘 또는 지시를 위반하여 화재의 위험이 있다고 판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 강제 수거, 단전, 단수 등 일련의 조치를 취할 수 있음.

각 과장․안내센터장은 분임방화책임자로서 사무실(소속 부속실 포함)내에서 화기, 전열기 등의 사용 제한 등 필요한 조치를 취하여야 함.

상황변동에 따라 본 계획을 변경코자 할 때에는 방화관리자가 수정․보완하고, 필요시 그 내용을 관련부서에 즉시 통보함.

※ 야간 및 공휴일에는 당직사령 책임하에 진화작업 및 사태수습

③ 유관기관 연락망도

		광진소방서
		☏457-0119
한국통신 광진지사					한국전력공사 성동지점
☏100					☏123
예 스 코 성수고객센터		현장지휘소 -총무과(주간) ☏3780-0709 -당직실(야간) ☏3780-0777			한국전기안전공사 동부지사
☏1544-3131					☏1588-7500
한국가스안전공사		성동경찰서			한양대학병원
					☏2290-8114
☏1544-4500		☏2292-0112