문서번호	수락119안전센터-1667
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	센터장	결재
조태훈	김민형	04/23 김승한

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
41
119안전센터명	1팀장		서 기	대 원
수락산119안전센터	代소방위 김홍창		소방장 조태훈	소방위 정장균외 5명

⑴ 현상파악 : 주택가 도로상에서 수관을 연장하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	○	수관전개시 진압대원 또는 시민이 카프링에 맞아 부상위험이 있다.
2	○	수관전개시 주변 차량 및 시설물등이 카프링에 맞아 파손 우려가 있다.
3		수관 연장하던 진압대원이 화재발생 건물의 낙하물에 맞아 부상의 위험이 있다.
4	○	파괴작업 중이던 진압대원이 수관에 걸려 넘어져 부상 위험이 있다.
5		화점 부근에 가까이 세워둔 소방차에 낙하물 및 연소등으로 인해 파손 우려가 있다.

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	수관전개시 진압대원 또는 시민이 카프링에 맞아 부상위험이 있다.	수관전개시 안전모등 안전장구 착용을 철저히 하여 부상을 예방한다.		시민통제철저
		화점주변 시민통제 및 일반차량 이동부서를 유도하여 안전사고를 방지한다.	※
		안전관리자 배치후 수관전개 실시
2	수관전개시 주변 차량 및 시설물등이 카프링에 맞아 파손 우려가 있다.	수관 전개시 안전하고 충분한 공간을 확보한 뒤 전개한다.	※	공간확보
		소방차는 화점에서 충분히 떨어진 곳에 부서하고 수관을 연결한다.
		주의를 살핀후 수관을 전개한다
4	파괴작업 중이던 진압대원이 수관에 걸려 넘어져 부상 위험이 있다.	수관전개시 다른 작업중인 대원에게 큰소리 고지하여 주의토록 한다.	※	수관전개시 주의환기
		화재현장에서 수관을 살핀후 작업을 한다.
		야간에는 조명을 확보하여 작업을 한다.