투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	수신자참조
(경유)
제목	대기측정망 46개소 시설물 및 측정기 최적 유지관리 협조요청

1. 평소 측정망 운영 관련, 적극 노력하여 주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. 우리원은 『대기환경보전법』제3조 2항 등 법률에 의거, 해당 관할 구역의 대기오염 실태를 파악하고자 대기오염도를 상시 측정하고 있으며, 이에 대한 일환으로 미세먼지 예보제 및 오존경보제(매년 5월초 시행)를 운영하는 등 외부 및 시민들에게 측정망이 점차 노출되고 있는 실정입니다.

3. 이를테면 최근 내․외빈 및 신문사, 공중파 뉴스, 이에 더하여 서울시 MOU 관련 외국인의 측정망 견학 및 취재 요청이 날로 증가하고 있으며, 중앙부서에서 대기측정 장비의 숙련도를 신설하려는 움직임 등 공신력 제고는 물론 공동의 노력으로 신뢰할 수 있고 안전하며 깔끔한 측정망 유지관리가 절실히 요구되는 시점입니다.

4. 우리부는 이를 사전 대응하고자 작년 8월부터 2015. 3월에 이르기까지 대기측정망 31개소를 모두 정비하였으며(현 도로변측정망 15개소도 진행 중), 다음 단계로  측정기의 정확․정밀도를 확인하고자 담당 공무원 입회하여 분석기 교정 및 점검목적으로 사전 연락을 취하여 합동점검을 시행할 예정입니다.

5. 따라서 측정망 출입에 관련된 수신사는 아래를 참고하시어, 측정망이 적정하게 유지관리 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 향후 측정기 합동점검 전, 교정 매뉴얼 사전 구비(해당사에 한함)

나. 측정기 고장, 부품 교환, 반출 수리, 정도검사, 장비 교환설치 등 중요 사안 카톡방 공지체제 현행 유지(해당사에 한함)

다. 모든 측정기 점검 및 수리 후 고정용 볼트, 판넬 등 기자재 원위치 부착(진동 방지) 및 측정실 정리정돈

라. 통상, 고장(수시)점검 후 교환된 필터, 배선 묶음용 타이 조각 등 폐기물의 측정망 외부 폐기

마. 부품 교환 후 불용 부품의 폐기날짜 필히 기입 및 작업자 서명

바. 신규 설치한 기자재 및 악세사리, 통신선, 샘플 라인, 전원 및 기상 케이블, 스팬 라인, 주요 단자 등의 깔끔한 타이 처리 및 필요시 몰딩 처리

사. 폐액 유실 방지 등 이에 준하는 처리

아. 측정망 점검완료 후 소등 확인, 세콤 보안체제 가동                               자. 기타, 통념상 적정한 측정망 관리를 위하여 필요하다고 판단되는 조치. 끝.

	서울특별시보건환경연구원장
수신자	동일그린시스,KNJ테크,JS에어테크,켄비텍,APM사,ITc21,퍼킨엘머,동서라인테크,신한기술,네이처테크,랩베이스,영동야나코,주원,한국아이티엔에스(수은)
주무관	박창호		대기측정관리팀장	조석주		대기환경연구부장	전결 04/27 어수미
협조자	기후대기팀장	박찬구
시행	대기환경연구부-5278	(		)	접수		(		)
우	427-070	경기 과천시 장군마을 3길 30(주암동1)	/
전화	02-570-3481	/전송	02-570-3267	/		/	대시민공개