문서번호	시설관리과-11377
결재일자	2015.4.27.
공개여부	부분공개(6)

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	이태원		04/27 나태산
협 조

일일 결산일지(04.24~4.26 급수공사)

2015 년  4월 24일  금요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	********************전분리 - 분기: ssp30*20 관부설: ssp20*2m - 보호통설치:15*1 계량기설치:15*1 ************************** - 분기:ssp50*20T설치 관부설:ssp20*3m - 보호통설치:15*1 계량기설치:15*1 - 구선폐쇄:새들잠금(150*20) ****************** - 분기:ssp50*25T설치 관부설:ssp25*2.5m - 보호통:25*1 15*1 계량기:25*1 15*5 - 구선폐쇄:ssp50*20T철거후맞이음 (야간작업) ************************** -D=300mm L=12m 제수변설치:300mm -원형변실설치 : 1개소 ***************************** -제수변교체:150mm 2개소
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	******************** - 굴착면적(A-2) : 1.2*1.5 - 새들분기 : 80/40 - 관종확인 : DP 80 ****************** - 굴착면적(A-2) : 1.2*1.8 - 새들분기 : 80/40 - 관종확인 : DP 80 ********************* - SSP관부설 : 50*26.50m

일 일 결 산 일 지( 4.25)

2015 년  4월 25일  토요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	(야간작업) *************************** -D=300mm L=66m -인입관연결 길음동938-14 300*40 ssp40*1m 길음동938-5 300*20 ssp20*1m ******************************* -제수변설치 : 150mm 1개소 -원형변실설치 : 1개소 - 원형철개교체 : 1개소
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	************* - SSP관부설 : 20*0.5m. 15*1.5m - 밸브설치 : 20*1 - 보호통교체 : 15*1 *2. 동숭동 4-89~4-101(개량) - SSP관부설 : 50*1.0m - 가정인입관연결 . 동숭동 4-101 : 50/25 . 동숭동 4-101 : 50/25 * L = 1.0 . 동숭동 4-110 : 50/20 * L = 8.0m, ********************* - 굴착면적(A-2) : 1.2*1.5 - 관종확인 : 80/40새들분기 : DP80 ********************* - 굴착면적(A-2) : 1.2*1.7 - 새들분기 : 80/40 : DP 80 - 새들분기 :

일 일 결 산 일 지( 4.26)

2015 년  4월 26일  일요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	(야간작업) **1 길응동516-3~938-14(개량162)관로 -D=300mm L=40m -인입관연결 ************ 300*40 ssp40*1m
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -

- 끝 -