보라매공원 수경시설 점검 및 관리일지(4/23)

주무관	주무관	시설과장		결재
김영립	백운도	04/28 진병규
협 조

2015년 4월 23일(목) 날씨 :맑음

관리인원	계		공무직		기간제
	2		1		1
관리 및 작업내용	○ 벽천폭포 상부 바닥 보수 시멘트 작업 ○ 가동준비를 위한 정문폭포, 바닥분수등 계류 수조청소=청소용역 ○ 시설보수반 지원근무 (마사토 포설작업)
음악분수 가동시간	바닥분수 가동시간			서문폭포 가동시간			벽 천 가동시간				생태연못계류 가동시간		와우산, 북동산계류 가동시간
구 분		점 검 사 항							점 검 결 과			비 고
시설점검 이상유무		분전반 계기류 지시 및 표시등 상태							○
		모터-펌프 작동상태							△			벽천폭포 펌프 2개 고장
		자동제어기기 작동상태
		배관 및 설비시설 이상유무
		조명상태 이상유무
청 소		주변청소 상태
설비 안전점검		설비등 안전점검
소독, 위생		소독 위생상태
저수조 청소		저수조 청소상태
수질검사[수시]		잔류염소 (PPM)							탁 도 (NTU)						0.10
수질검사[정기]		수소이온농도
		과망강산칼륨(㎎/m)							대장균군(10㎖*5tube)
특이사항

※ 점검결과( 양호:○  보통:△  불량:×)