문서번호	시설관리과-1133
결재일자	2015.4.29.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
유충현		박희철	04/29 차광재
협 조
	주무관			오상협

손상된 산책로 정비계획보고

(하천시설유지관리 및 개선공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

시 설 부

(시설관리과)

손상된 산책로 정비계획 보고

반포공원 상류에 설치된 산책로가 손상되어 이용시민들에 불편을 주고 주변에 별도의 산책로가 있어 유지관리에 어려움이 있어 현장조사후 시설물 정비계획 보고임

공사개요

❍ 공 사 명 : 하천시설유지관리 및 개선공사

❍ 사업위치 : 반포공원 상류(고압송전철탑)

❍ 사업규모

- 호안브럭정비 100㎡, 경계석설치 2,220m, 아스팔트포장 42a, 콘크리트포장 7.5a, 인공암벽장 설치 1개소 등

❍ 공사기간 : 2015. 3. 24. ~ 2015. 12. 30

❍ 도급비 및 시공사 : 955,688천원[㈜승일토건 대표 박영온]

보고내용

❍ 관련근거 : 반포안내센터 - 914호(‘15. 4. 21)

- 반포한강공원 노후 보도브럭 교체요망 : 약 200 ~ 300m

❍ 반포공원 상류 고압송전철탑 ~ 반포나들목까지(약 300m)설치된 산책로 보도브럭이 노후 및 탈락되어 시민들에 불편을 주고 있음.

❍ 특히 산책로가 자전거도로 상 ․ 하행선 중앙에 설치되어 안전 사고가 빈번하게 발생됨에 따라 시설물 재 배치 등 개선이 시급한 실정임.

	자전거도로 산책로 자전거도로 산책로 산책로
위 치 도	손상된 산책로 및 시설물 현황

조치의견

❍ 손상된 산책로는 자전거도로 중앙에 위치하고 있어 이용시민 통행시 충돌 등 안전사고 위험이 있으며,

❍ 별도의 산책로가 자전거도로 좌 ․ 우에 조성되어 있어 중앙 산책로는 불 필요하므로 이를 자전거도로 상 ․ 하행 안전지대(녹지 등)로 연결 조성하여 충돌 등 사고 예방 및 녹지 확충 시설로 설치코자 함

❍ 소요공사비 내역

- 구    간 : 고압송전철탑 ~ 반포나들목 300m

- 공사규모 : 녹지대 조성 960㎡ (폭 3.2m)

구 분	공 종	단 위	수 량	금액(천원)	비고
토 공	터파기	㎥	212	263
	콘크리트깨기	㎥	67	1,227
	잔토처리 등	㎥	212	6,215
	소 계			7,705
포장 및 기타	혼합기층	a	8.48	4,795
	잔디브럭	a	8.48	28,689
	경계석	m	1,060	28,444
	기 타	1식		700
	소 계			62,628
합 계				70,333

첨   부 :  1. 관련공문 1부.

2. 내역서 1부(개략공사비).  끝.