문서번호	후암119안전센터-2021
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	119안전센터장			결재
배상진	천용남	04/29 이동석
협 조

위험예지훈련 리포트(4.28/야간/1팀)

시트번호	차고에서 소방차량이 출동하고 있다.	장소	사무실
30

119안전센터명	1팀장	서 기	대 원
후암 119안전센터	소방위 천용남	소방사 배상진	소방위 최진오 소방교 김철웅 소방위 오승택 소방장 김환철 소방장 정승현 소방교 장세운 소방교 이용균

(1) 현상파악 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) (2) 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서(~해서 ~게 된다)
1	◎	소방차에 고인 고임목을 제거하지 않아 사고의 위험이 있다.
2	◎	고임목이 튕겨져 나가 기물이 파손되고 대원이 부상을 입을 수 있다.
3	◎	운전원은 차고 탈출 시 도로상 보행자등과 충돌할 위험이 있다
4		차고문이 끝까지 개방되지 않아 차고문과 소방차량이 파손 될 수 있다.
5		고임목을 제거하지 않은 상태에서의 차고 탈출로 운전원 등 대원들의 주의가 산만해져 전방주시가 되지 않아 2차 사고우려가 있을 수 있다.

(3) 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			(4) 목표설정 (소대의 목표를 정한다)
◎표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	소방차에 고인 고임목을 제거하지 않아 사고의 위험이 있다.	소방차량 탑승전에 고임목을 안전한 위치로 제거한 후 탑승하여야 한다.	※	고임목 제거상태 확인 후 탑승!
2	고임목이 튕겨져 나가 기물이 파손되고 대원이 부상을 입을 수 있다.	고임목 고정시 앞이나 뒤 바퀴 앞뒤로 고여야 한다.	※	고임목 위치 확인철저!
3	운전원은 차고 탈출 시 도로상 보행자등과 충돌할 위험이 있다	대원은 차고문 개방후에도 끝까지 소방차량을 주시하여야 한다.		보행자등과의 안전사고 방지 철저!

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

□ 훈련사진

후암119안전센터 1팀 야간(2015. 04. 28.)