문서번호	시설과-2579
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설과장
손영민	한상길	04/29 공헌구

조절저수지 안전점검결과 보고(4월)

2015. 4.

조절저수지 안전점검결과 보고(4월)

특정관리대상 시설물인 조절저수지 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 관련근거

◦ 도시안전과-30135호(2014.12.29) 2015년 재난위험시설 등 특정관리대상      시설 관리 철저 요청(2015부터 D등 판정)

◦『재난 및 안전관리 기본법』제27조② 및 같은법 시행령 제34조의2의③     - D등급에 해당하는 특정관리대상시설물등 : 월1회 이상 안전점검 시행

□ 개  요

시설물명	댐 규모(형식)	저수량	준공년도	주요기능	안전등급
조절저수지	H=50m, L=100m (필댐)	219,240㎥	1984.5월	홍수 조절, 동물사육 용수공급	D

□ 점검현황

◦ 점 검 일 : 2015. 4. 27(월)

◦ 점 검 자 : 시설과장 공헌구, 시설6급 한상길, 손영민, 공업7급 황인공,

전기9급 성종현

◦ 점검방법 : 도시(공원)시설물 점검 체크리스트에 의한 육안 점검

□ 점검결과 및 조치결과

◦ 2014년11월 보수･보강 완료하였으며 특이사항은 발견하지 못하였음

붙임  1. 도시(공원)시설물 점검 체크리스트 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.

【붙임 1】

도시(공원)시설물 점검 체크리스트

시설물명 : 조절저수지

점 검 내 용		점 검 결 과 (위치, 상태를 구체적으로 기재)
시설 분야 (토목)	․댐마루 표면균열, 침하 여부	댐마루 표면균열, 침하 이상없음
	․댐마루 토사유실상태	댐마루 토사유실상태 특이사항 없음
	․필댐체 경사면 함몰상태	필댐체 경사면 함몰상태 이상없음
	․필댐체 경사면 하부 세굴상태	필댐체 경사면 하부 세굴상태 이상없음
	․필댐체 경사면과 저수지 수면이 접한 상태	필댐체 경사면과 저수지 수면이 접한 상태 이상없음
	․필댐체 경사면에서의 누수상태 여부	필댐체 경사면에서의 누수상태 없음
	․필댐체 경사면 변위상태	댐체 경사면 변위상태 이상없음
	․필댐체 경사면 기타 특이사항	필댐체 경사면 기타 특이사항 없음
	․기초지반 누수여부	기초지반 누수여부 없음
	․기초지반 양안부 댐체와의 접합상태	기초지반 양안부 댐체와의 접합상태 양호
	․여수로 균열 및 침하 여부	여수로 균열 및 침하 없음
	․기 타

【붙임 2】