문서번호	교량안전과-7618
결재일자	2015.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
기효상		손창익	05/01 이용심
협조
	강남일반교량팀장		정회평

아스팔트 콘크리트 구매계획

(도로시설물 일상유지 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05

도 시 안 전 본 부

(교 량 안 전 과)

아스팔트 콘크리트 구매계획

(도로시설물 일상유지 보수공사)

도로시설물 일상유지 보수공사로 시행하는 포장공사에 사용 할 아스팔트 콘크리트에 대하여 교통량 등 시설물의 특성을 고려하고 서울시 시방기준에 적합한 포장재료를 구매하여 품질확보에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ	공사개요

공 사 명

◯ 2015년 도로시설물 일상유지 보수공사(강남)

◯ 2015년 도로시설물 일상유지외 1개소 보수공사(강북)

공사개요

◯ 2015년 도로시설물 일상유지 보수공사(강남)

- 교면방수 및 포장 : 30a, 신축이음교체 450m, 균열보수 100m 등

◯ 2015년 도로시설물 일상유지외 1개소 보수공사(강북)

- 교면방수 및 포장 : 23a, 신축이음교체 310m, 균열보수 200m 등

※ 2015년 도로시설물 일상유지 보수공사(강남) : “강남” 표기

※ 2015년 도로시설물 일상유지외 1개소 보수공사(강북) : “강북” 표기

공사기간 : 2015. 3.  ~ 12. 31

총공사비                                        (단위:백만원)

공사명	총사업비	도급	꽌급	이전비	비고
총계	2,913	2,380	288	145
강남	1,600	1,333	144	123
강북	1,313	1,047	144	122

Ⅱ	포장개요

시설물별 포장 물량

공사명	시설물명	포장위치	포장두께	포장물량/톤수	비고
총계	-	-	-	48a/928
강남	보라매고가도로	시설물 구간	T=8㎝	20a/387
	광명고가도로	시설물 구간	T=8㎝	10a/193
강북	한남1고각도로	토공구간	T=8㎝	18a/348

※ 개별 포장물량 30a 미만으로 교면포장 심의위원회 심의 생략

포장계획

◯ 강남 : 콘크리트 바닥판 : 상부(표층4cm), 하부(조절층4cm)

◯ 강북 : 토공부 : 표층 4cm, 중층 4cm

Ⅲ	구매계획 검토

검토근거

◯ 교면포장 설계 및 시공 지침 - 국토교통부

◯ 아스팔트콘크리트포장 유지보수 공사시방서 - 서울시

아스팔트 콘크리트 시방기준

◯ 골재 등급의 기준 및 적용범위

등 급	기 준	적 용 범 위
1 등급	편장석률 10% 이하	4차로 이상의 도로(신설 및 덧씌우기) 중차량 통행이 빈번한 도로 발주처에서 중요하다고 인정하는 도로
2 등급	편장석률 20% 이하	2차로 이하의 일반국도 발주처에서 중요하다고 인정하는 도로
3 등급	편장석률 30% 이하	2차로 이하의 지방도, 군도, 1등급 및 2등급에 해당되지 않는 도로 등

◯ 표층용 아스팔트 혼합물의 배합설계 입도기준

아스팔트 혼합물 종류 체의 호칭크기		WC-1	WC-2	WC-3	WC-4	WC-5	WC-6
		밀입도	밀입도	밀입도	밀입도	내유동성	내유동성
		13	13F	20	20F	20R	13R
통 과 질 량 백 분 율 (%)	25㎜ 20㎜ 13㎜ 10㎜ 5㎜ 2.5㎜ 0.60㎜ 0.30㎜ 0.15㎜ 0.08㎜	- 100 90~100 76~90 44~74 28~58 11~32 5~21 3~15 2~10	- 100 95~100 84~92 55~70 35~50 18~30 10~21 6~16 4~8	100 90~100 72~90 56~80 35~65 23~49 10~28 5~19 3~13 2~8	100 95~100 75~90 67~84 45~65 35~50 18~30 10~21 6~16 4~8	100 90~100 69~84 56~74 35~55 23~38 10~23 5~16 3~12 2~10	- 100 90~100 73~90 40~60 25~40 11~22 7~16 4~12 3~9

◯ 아스팔트 혼합물의 종류 및 특징

포장층	아스팔트 혼합물 종류 1)	용 도	특 징
표층용	밀입도 아스팔트 콘크리트(13, 20) [WC-1, WC-3]	표층에 일반적으로 사용	표층용 아스팔트 포장에 주로 사용됨. 특히 최대입경 20㎜의 아스팔트 혼합물은 내유동성이 좋음
	밀입도 아스팔트 콘크리트(13F, 20F) [WC-2, WC-4]	중교통량 이하 내마모용 표층에 사용	내마모성이 우수함. 세립분이 많아서 내유동성이 비교적 낮음
	내유동 아스팔트 콘크리트(13R, 20R) 2) [WC-6, WC-5]	대형차 교통량이 많은 경우 및 자동차 전용도로의 표층에 사용	내구성과 내유동성이 우수하며, 소성변형 발생가능성이 높은 지역에 사용

【주1】아스팔트 혼합물 종류에서 [ ]안의 명칭은 아스팔트 혼합물 종류의 약칭이며, ( ) 안의 숫자는 아스팔트   혼합물의 최대 골재크기(㎜)를 나타낸다.

【주2】버스전용차로의 표층, 중간층, 기층은 소성변형과 교통안전을 고려하여 내유동성 입도를 적용하는 것이

바람직하다.

【약자】'WC'는 Wearing Course로 표층, 중간층에 사용되고, 'MC'는 InterMediate Course로 중간층에

사용되며, 'BB'는 Bituminous Base Course로 기층에 사용된다.

'F'는 광물성 채움재(석분)가 많이 함유된 아스팔트 혼합물을 나타내며, 'R'은 소성변형 저항성이 높은                         아스팔트 혼합물을 나타낸다.

검토의견

◯ 보라매고가, 광명고가, 한남1고가는 대형버스, 중차량 통행이 빈번한 도로로 소성변형 발생 위험이 높아, 우리시 시방기준에 의거 소성변형 발생 가능성이 높은 지역에서 사용가능한 아래의 자재로 구매하고자 함

- 골재 : 1등급골재(편장석률 10%이하)

- 아스팔트혼합물의 종류 : 내유동성 아스팔트콘크리트(WC-6 13R)

- 공용성 등급 : PG 76-22

향후계획

◯ 상기 자재에 대하여 서울·경기 인근 지역의 아스팔트 생산업체 가격조사(견적)를 실시하여 계약심사 후 총액 공개경쟁입찰 방식으로 물품구매 시행.

붙임 : 아스팔트콘크리트포장 유지보수 공사시방서 1부.  끝.