보라매공원 수경시설 점검 및 관리일지(5/1)

주무관	주무관	시설과장		결재
김영립	백운도	05/04 진병규
협 조

2015년 5월 1일(금) 날씨 :맑음

관리인원	계		공무직		기간제
	2		1		1
관리 및 작업내용	○ 각 수경시설(바닥분수, 음악분수 등) 가동을 위한 전원 켜기 ○ 각 수경시설물 P.C 점검, 시스템점검, 절연체크 등 ○ 음악분수 연못 부유물제거. 정문폭포 부유물제거 ○ 음악분수 연못 순환펌프 가동 및 펌프관 내 이물질 제거
음악분수 가동시간	바닥분수 가동시간			서문폭포 가동시간			벽 천 가동시간				생태연못계류 가동시간		와우산, 북동산계류 가동시간
우천으로 가동중단	12:00~12:30 13:00~13:30 14:00~14:30 17:00~17;30			08:00~9:00 12:00~13:00 18:00~19:00			11:00~12:00 13:00~14:00 18:00~1900				12:00~19:30		미 가동
구 분		점 검 사 항							점 검 결 과			비 고
시설점검 이상유무		분전반 계기류 지시 및 표시등 상태							○
		모터-펌프 작동상태							△			벽천폭포 펌프2개 고장
		자동제어기기 작동상태							○
		배관 및 설비시설 이상유무							○
		조명상태 이상유무							△
청 소		주변청소 상태							○
설비 안전점검		설비등 안전점검							○
소독, 위생		소독 위생상태							○
저수조 청소		저수조 청소상태							○
수질검사[수시]		잔류염소 (PPM)							탁 도 (NTU)						0.20
수질검사[정기]		수소이온농도
		과망강산칼륨(㎎/m)							대장균군(10㎖*5tube)
특이사항

※ 점검결과( 양호:○  보통:△  불량:×)