문서번호	후암119안전센터-2119
결재일자	2015.5.6.
공개여부	대시민공개

담당자	2팀장	119안전센터장			결재
권은주	민경원	05/06 이동석
협 조

위험예지훈련 리포트(5.5/야간/2팀)

시트번호	펌프차에서 고압으로 수관에 방수하고 있다	장소	사무실
32

119안전센터명	2팀장	서 기	대 원
후암 119안전센터	소방위 민경원	소방교 권은주	소방위 최진오 소방사 정명준 소방위 이재곤 소방장 이상용 소방장 정승권 소방교 한지권 소방장 이용희

(1) 현상파악 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) (2) 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서(~해서 ~게 된다)
1	◎	고압의 방수로 수관의 카프링이 플리거나 수관이 터질 수 있다
2	◎	수관이 연결되지 않은 방수구를 개방해 대원이 넘어져 부상을 입는다
3	◎	겨울철 조금씩 새어나오는 물로 인하여 도로가 결빙되어 대원이나 행인이 낙상으로 부상을 입을 수 있다
4		수관이 연결되지 않은 방수구를 개방해 고압의 방수로 주변 건물에 수손 피해를 준다
5

(3) 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			(4) 목표설정 (소대의 목표를 정한다)
◎표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	고압의 방수로 수관의 카프링이 플리거나 수관이 터질 수 있다	커플링 연결은 견고히 하고 방수 중 수관상태를 수시로 확인한다.	※	커프링 연결 확인!
2	수관이 연결되지 않은 방수구를 개방해 대원이 넘어져 부상을 입는다	펌프 조작시 주변상황을 확인한 후 천천히 조작한다.	※	펌프차 조작 천천히!
3	겨울철 조금씩 새어나오는 물로 인하여 도로가 결빙되어 대원이나 행인이 낙상으로 부상을 입을 수 있다	커플링 연결 상태 확인 및 현장통제		주변현장 통제 부상방지

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

□ 훈련사진

후암119안전센터 2팀 야간(2015. 05. 05.)