문서번호	교량보수과-1339
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
정상모		구현모	03/03 김만수
협조	주무관		백운경
	주무관		박철호

해빙기 교량(고가)시설물 안전점검계획

2014. 3

서부도로사업소

(교량보수과)

해빙기 교량(고가)시설물 안전점검계획

□ 동절기 한파 이후에 해빙기를 맞아 안전사고가 우려되는 취약시기에 교량(고가)시설물 안전점검을 실시하여 안전사고 예방 및 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		안전점검 기간

❍ 점검기간 : 2014. 2. 28 ~ 3. 17

※ 관련근거 : 해빙기 대비 안전점검 실시계획 (도로시설과-3144호, 2014.2.25)

2		시설물별 안전점검 실시

□ 점검대상 교량(고가)시설물 : 25개소 (전용도로 21, 한강교량 4)

❍ 시설물 현황                                      (단위 : 개소)

구 분	계	한강교량	일반교량	고가차도	지하차도	비고
계	25	4	17	2	2
1 종	10	4	4	2
2 종	10		8		2
법정 외	5		5

※ 재가설 공사중인 시설물 제외 : 서빙고고가 (도시기반시설본부 토목부 시행중)

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	지반침하, 전도 등 해빙기 동결융해 취약사항 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
한강교량 자동차전용도로	시설물별 취약부재 이상여부 근접 확인 교량받침 거동, 배수불량구간 열화 상태 포장 및 신축이음상태 이상 여부 - 지하차도 : 배수시설 상태, 벽체 타일 파손여부 등

❍ 점검방법

- 1종 시설물 : 시설물별 자문위원 또는 외부전문가와 합동 점검

- 2종, 법정외 시설물 : 외부전문가 또는 전차용역책임기술자와 합동점검

□ 시설물별 점검 일정

구 분		시설명	위 치	시설규모	점검일정	점검자
한강교량 ④	1	원효대교	원효로4가118~여의도동40	B=20m, L=1,120m	3. 6	박철호, 외부전문가
	2	마포대교	마포동 ~ 여의도동	B=45.5m, L=1,398m	3.10	백운경, 외부전문가
	3	서강대교	신정동 ~ 여의도동	B=29m, L=1,320m	3. 7	박철호, 외부전문가
	4	양화대교	합정동352 ~ 당산동7가	B=16.2m,L=1,053m B=17m, L=1,048m	3.11	백운경, 외부전문가
고가 ②	5	서빙고고가	용산구 서빙고동	B =16m, L=650m	도시기반본부(토목부)에서 철거공사 시행중
	6	홍제천고가	성산대교북단~홍은동	B =26m, L=6,978m	3. 6	백운경, 외부전문가
일반교량 ⑰	7	두모교	반포대교북단~용비교앞	B=33.6m, L=9,093m	3.14	정상모, 외부전문가
	8	서호교	당산철교북단~한강철교북단	B=18.4m, L=4,850m	3.10	박철호, 외부전문가
	9	망원5교	망원동453~망원동463	B=32.8m, L=120m	3.12	백운경, 외부전문가
	10	당인교	마포구 당인동~ 상수동	B= 18.2m, L= 510m	3.11	박철호, 외부전문가
	11	망원1교	망원동453~망원동463	B= 8.7m, L= 119m	3.12	백운경, 외부전문가
	12	망원2교	망원동453~망원동463	B= 8.7m, L= 109m	3.12	백운경, 외부전문가
	13	망원3교	망원동453~망원동463	B=11.2m, L= 120m	3.12	백운경, 외부전문가
	14	망원4교	망원동453~망원동463	B= 7.6m, L= 120m	3.12	백운경, 외부전문가
	15	원효대교북단교	현대정비공장 주변	B= 24.3m, L= 40m	3.13	박철호, 외부전문가
	16	원효로접속교	용산구 청암동 169	B= 7m, L= 158m	3.13	박철호, 외부전문가
	17	반포북단교	반포대교북단	B= 15m, L= 205m	3. 5	정상모, 외부전문가
	18	동빙고다리	반포대교북단(강변북로)	B=6.5~26m, L=352m	3. 5	정상모, 외부전문가
	19	서빙고다리	용산구 신동아아파트앞	B=22m, L= 90m	3. 5	정상모, 외부전문가
	20	새남터다리	용산구 한강철교옆	B= 6.5m, L=56m	3. 5	정상모, 외부전문가
	21	두모교접속교	용산구 서빙고동 170-10	B= 5.4m, L= 66m	3. 5	정상모, 외부전문가
	22	봉원교	마포구 신정동 95	B= 17m, L= 40m	3.13	박철호, 외부전문가
	23	청암교	용산구 청암동 169	B=4.25~13m, L=201m	3.13	박철호, 외부전문가
지하차도 ②	24	한강대교동측 지하차도	용산구 이촌동 302	B=10.7~11.9m, L=145m	3.13	박철호, 외부전문가
	25	잠두봉지하차도	마포구 합정동 성지앞	B=18.1m, L=565m	3.5	정상모, 외부전문가

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히

작업지시 하여 보수완료

- 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고 후 관련 분야

전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

3		행정사항

□ 교량(고가)시설물 점검결과 및 조치실적 제출

❍ 점검 및 조치결과 제출기한 : 2014. 3. 17

- 별첨 양식으로 도로시설과에 제출

❍ 외부 전문가 합동점검 참여수당 지급

- 점검수당 : 200,000원/회

► 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물      안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비(100-201-01)

따로붙임 : 1) 교량(고가)시설물 점검결과 총괄(집계)표

2) 교량(고가)시설물 안전점검보고서(양식)

3) 1인 1시설물 자문단 지정 현황