문서번호	수도자재관리센터-7484
결재일자	2015.5.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	05/07 성시영
협조

덕타일 주철관(에폭시분체) 품질검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

덕타일 주철관 품질검사 계획보고

본부 배수과 - 2766(‘15.04.28)호와 관련하여 우리센터에서 보관중인

덕타일 주철관(에폭시라이닝)에 대하여 품질검사를 아래와 같이 실시 코저

합니다.

□ 덕타일 주철관(에폭시 라이닝) 보유현황

품 명	규 격(mm)	수량(본) (5/7기준)	제 작 업 체	비 고
수도용 덕타일 주철관 (에폭시라이닝)	80 ~ 300	2,880	한국주철관(주), (주)신안주철
	400 ~ 800	650

□ 검사대상 : 수도자재 관리센터에 보관 덕타일 주철관(에폭시라이닝)

□ 검사 표본 수량 : 각 제작사별로 동일 구경에 대하여 시험

구경(mm)	수량(본)	비 고
300이하	1
400이상	1

□ 검사방법 및 내용 :

- 제작사, 본부 배수과 합동으로 실시하며 관련규정(KSD 4311, KSD

4317과 구매 발주 지침서의 검사 규정에 의거 하여 실시 함

- 제작사의 입회는 각 제작사별로 다른 일시에 실시함(기업간 영업정보

침해방지)

- 검사항목 1) 규격 검사(치수,중량)

2) 에폭시 라이닝 두께, 박리시험

3) 직관 절단시 에폭시 라이닝 탈락여부

□ 추진사항

1. 상기검사와 관련하여 각 제작사에 시험관련 협조 요청

☞ 일정은 업체측과 협의하여 가능한 일자에 실시

2. 업체협의후 본부 배수과에 시험일정 통보. 끝.