문서번호	교량안전과-7957
결재일자	2015.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
이기승		代구성철	05/08 이용심
협조

‘15년 상반기 정기점검 병행

가양대교 상반기 집중점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

도시안전본부

(교량안전과)

‘15년 상반기 정기점검 병행

가양대교 상반기 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2015년 시설물 집중점검 계획에 의거 가양대교 상반기 집중점검 실시하고자 보고함

Ⅰ		가양대교 현황

□ 시설물 개요

구 분	내 용	구 분	내 용
시설물명	가 양 대 교	준공년도	2002년 5월 31일
설계하중	DB-24(1등교)	노 선 명	화곡로(가양동～상암동)
교량받침	포트받침(본교,북단접속교,I/C구간) 탄성받침(남단접속교구간)	신축이음장치	Rail Joint Finger Joint
시 공 자	현대건설(주)외 2개사	설 계 자	(주)삼우기술단,(주)동일기술단 Mott MacDonald
감 리 자	(주)동일기술단,Mott MacDonald	시 행 청	서울특별시건설안전본부
구조	남단접속교	PreFlex Beam : 140m
	본 교	강바닥판 : 1,463m
	화곡IC/상암IC	강합성교 : 3,712.4m
	북단접속교	강바닥판 : 97m

□ 위치도

Ⅱ		상반기 집중점검 개요

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2015. 5.12(수) 13:00 ~ 15:00

○ 점검대상 : 가양대교 전 구간

○ 점검 참석자 : 총 26명

- 외부점검자 : 2명

□가양대교 전담주치의 황윤국(한국설기술연구원 선임연구위원)

□전차 용역책임기술자 : 강민호(㈜한국시설안전연구원)

- 내부점검자 : 24명(교량안전과장외 23명)

□ 세부 추진일정

○ 09:00 ~ 09:30 : 점검전 사전교육(사무실)

- 교량의 특성 및 점검구간

- 교량 유지관리 연혁 및 보수이력

- 점검시 유의사항 등

○ 13:00   : 현장 집결 (가양대교 남단 하부집결 앞)

○ 13:10 ～ 15:00 : 시설물 점검 실시

○ 15:10 ～         : 집결지 도착 및 출발

□ 팀별 점검구간

점 검 팀	점 검 구 간
1. 교량기획팀	본교 상,하부구간(남측) (MP7~MP12)
2. 교량관리팀	본교 상,하부구간(북측) (MP12~MP20)
3. 특수교량팀	남단램프 상,하부 전구간 (램프 J,L,M,N,O,P라인)
4. 강구조교량팀	북단램프 상,하부 전구간 (램프 J,L,M,N,O,P라인)
5. 강북일반교량팀	남단 접속교 본교 상,하부 (XA1~MP7)
6. 강남일반교량팀	북단 접속교 본교 상,하부 (P1~MP20)
7. 기술점검팀	2014년 공사구간 및 2015년 계획구간 점검

□ 준비사항

○ 차    량 : 순찰차 4대 외 택시카드 이용

○ 개인용구 : 안전모, 안전화, 안전배낭 등

○ 점검도구 : 팀별 지참

○ 현장집결지 : 반포대교 남단 한강둔치 주변 주차장

□ 점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 ‘15 일상유지 보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

□ 행정사항

○ 팀별 점검시 지적사항은 담당팀장 결재 후 강구조교량팀으로 점검결과를 제출하고 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

○ 외부전문가 점검수당 20만원 지급

붙임   1. 팀별 점검구간 위치도 1부

2. 가양대교 종․평면도 1부.

3. 주요 점검사항 및 점검양식 1부.    끝.