문서번호	교량안전과-8129
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
김근섭		정회평	전결 05/11 이용심
협 조
	주무관			이기승
	주무관			유진호
	주무관			전재형
	주무관			오석관

영등포역고가 집중점검 결과 보고

(상반기 정기점검, 우기대비 점검 병행)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5

도시안전본부

(교량안전과)

영등포역고가 집중점검 결과 보고

(상반기 정기점검, 우기대비 점검 병행)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2015년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 실시한 영등포역고가 집중점검(정기점검) 결과를 보고 드림

관련근거 : ‘15년 교량시설물 안전점검계획(교량안전과-1392호, 2015.1.30)

점검대상 현황

영등포역고가	○규 모 : 폭 15m(4차로), 연장 637m ○형 식 : 강박스 ○준공년도 : 1996.9 ○설계하중/종별 : DB24/1종 ○안전등급 : B등급(14년 정밀점검)
	(위치도)	(전경)

점검개요

○ 점검일시 및 점검구간 : 2015. 5. 7(목) 14:30 / 전구간

○ 점 검 자 : 7명

- 강남일반교량팀(4), 기술점검팀(2),  주치의- ㈜진우지니어링 부사장 안삼현

점검결과 주요내용

	주요 점검사항
- 상부 : 포트홀, 포장소파, 방호울타리, 신축이음장치, 후타재, 교통안전표지 등 - 하부 : 신축이음부 누수, 하면 백태, 이음부 누수, 박스 누수 등

[ 점검결과 주요내용 ]

○ 문래동 접속옹벽 방호울타리 콘크리트 박락

○ A1 신길방향 신축이음부 파손 → 기 작업지시된 사항으로 보수 준비중

○ P1~P2, 문래동쪽 접속 옹벽 포장부 균열, 재료분리 발생, 포트홀 발생 없음

- 현재 차량 통행에는 지장 없는 상태로 점검시 주의 관찰후 필요시 보수

○ P3,P6,P9 신축이음부 누수로 강박스 단부 도장 보수 필요

- 하부 유도배수재 설치는 기 작업지시된 사항이고, 도장은 추가 작업지시하여 우기철 이전인 5월중 보수 시행

○ P9 코핑 중앙부 보수부 균열(1개소)은 균열게이지 부착하여 진행상태 관찰 필요

- 도림천고가 등 정밀점검 용역업체 선정되면 지원 받아 균열게이지 부착

○ P2 등 하부에서 올라가는 점검사다리 연장 및 잠금장치 설치 필요

조치계획

○ 간단한 보수가 필요한 사항은 2015 일상유지보수공사(강남) 업체에 지시하여 정비

○ 점검결과는 시설물 정보관리시스템(FMS)에 입력 조치

○ 자문위원(진우엔지니어링 안삼현)에게 점검수당(20만원) 지급

첨부  점검결과(현황사진 포함) 1부.   끝.