문서번호	청계천문화관-1933
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		청계천문화관장
김흥식		05/11 한은희
협 조

현관 자동문 설치 및 창호 보수공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울역사박물관

(청계천문화관)

현관 자동문 설치 및 창호 보수공사 계획

우리 문화관 현관출입구 및 1층 창호하단 노후로 훼손된 부분에 대하여 보수하여 청사시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다

Ⅰ. 사업개요

구 조	층 수	대지면적	건축면적	연 면 적	높 이	준 공 일
철 근 콘크리트	지하2층 / 지상4층	2,483.5㎡	1,470.04㎡	5,715.47㎡	20.2m	2005.9.26

□ 청사현황

□ 공사현황

◼ 공사명 : 현관자동문설치 및 창호보수공사

◼ 사업기간 : 2015. 5월중

◼ 주요내용 : 현관 출입구 강화유리 자동문 설치1개,

1층 창호훼손부분 보수공사

□ 문제점 및 대책

○ 현재 1층 현관 출입구는 양쪽여닫이문으로 사용하고 있는바, 사        계절 강풍이 불면 센바람에 여닫이문이 흔들리고 열리는 관계        로 시설물 안전관리, 여름철 냉방 및  및 겨울철 난방에 어려움        이 있어 현관 바같방향에 슬라이딩 강화유리 자동문 1개를 추        가 보강설치하여 시설물안전관리에 만전을 기하고자함

○ 1층 현관방향 창호하단부분이 노후되어 훼분된 부분이 있는바

훼손된 부분을 제거하고 보강·보수코자함

Ⅱ. 주요 추진사항

□ 공사내용

◼ 자동문설치 : 1개

- 위치 :  1층 출입구 현관문

- 형태 : 슬라이딩 자동문(양문미서기문, 강화유리)

- 크기 : 가로400cm*세로240cm*폭30cm

- 내용 : 기존 양문미닫이문 바같쪽에 추가설치

◼ 1층 창호하단 훼손 부분 제거 및 보수공사 : 21M

▢ 시설물 보수대상 현황 사진

현관문 여닫이문1개 냉·난방취약	1층 창호하단 노후훼손부분

Ⅲ. 소요예산

□ 소요금액 : 금3,223천원

- 계약방법 : 일상경비 교부받아 집행

□ 예산과목

- 역사와 문화의 복합공간 창조, 박물관 활성화, 청계천문화관 운영,        일반운영비, 공공운영비

성과지표 : 관람환경의 적정성