문서번호	토목부-9894
결재일자	2015.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
박상철	진재섭	05/13 노우성

자문회의결과 보고

- 구리암사대교 연결도로 건설공사 -

2015. 5

도시기반시설본부

(토 목 부)

자문회의결과 보고

- 구리암사대교 연결도로 건설공사 -

고덕교 차로 확장(4 → 6차로) 및 보도교(2개소) 신설에 따른 공법 검토를 위한 자문회의를 개최하고 결과를 보고 드림

1		공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

○ 위    치 : 강동구 고덕동 고덕천 횡단 고덕교

○ 규    모 : 고덕교 확장(4 → 6차로) B=20.0m→21.2m, L=40.0m

보도교 신설 B=4m, L=56 ~ 58m

○ 사업기간 : 2012. 8. ～ 2015.12.

○ 총사업비 : 75,500백만원 (고덕교: 2,200백만원)

2		자문회의 개요

○ 일    시 : 2015. 5.11.(월) 15:00

○ 장    소 : 토목부 회의실 (12층)

○ 자문의원

- 한국구조물 안전연구원 대표 이채규

- 대신이엔지 대표 하상우

- 수성엔지니어링 전무 안순용

- 강동구청 도로과 도로기획팀장

- 동부도로사업소 시설과장(별도 문서로 의견 제출 예정)

3		자문안건

○ 고덕교 확장 : 시공여건 변화에 따른 보강 공법 적용시 문제점 및 개선방안 등

○ 보도교 신설 구간 : 시공여건 변화에 따른 적용 공법 검토 등

4		자문내용

【이채규 의원】

1) 고덕교 확장은 거더를 추가하는 경우 신설 거더에 따른 기존 교량의 영향을

고려해야 하므로 기존 거더를 외부강선 공법으로 보강하는 방안을 추천함.

◦ 외부강선의 경우 해당 거더뿐만 아니라 인접 거더까지도 보강하여야
하며 최소 4개의 거더 보강을 포함해야 함.

◦ 거더 추가 공법은 중간 슬래브 공법을 적용해야 하며 추가 되는 거더는 기존 인접 거더와 강성이 유사하게 하여야 하며,

◦  추가되는 거더가 기존거 더와 가로보로 연결되지 않는다면 추가되는
거더가 자립하도록 2개의 거더를 추가 하여야 함.

2) 보도교 상부구조는 우선적으로 진동에 따른 문제점이 없도록 하고, 사용성이 확보되면 안전성 검토를 실시하여 최종 상부구조 형식이 결정되어야 함.

◦ 단순보 개념의 형식과 라멘 구조 형식을 포함하여 특수 형식의 상부
구조 포함 검토바람.

【하상우 의원】

1) 고덕교 차도 폭 60cm 확장 계획은 시공방법 및 안전성 차원에서 강성비와 Camber 등을 검토하여 시공 및 공용 과정에서 일체 시공이 용이한 방법 검토되어야 함.

◦ 외부 강선으로 보강하는 경우는 PF교량의 구조 상태를 고려하고, 단부의 가로보 현황 등을 반영하여 Tendon 배치 및 정착구 위치 등을 결정해야 함.

◦ 바닥판에 대해서도 충분한 검토가 필요함.

2) 보도교는 지간장이 50m 이상으로 진동, 처짐에 대한 문제는 plate 거더 계열로 해결하기 위해서는 거더의 개소수를 증가시켜야 하므로 강관 충전 거더 등과 강성 경제성 등을 비교하여 선정되어야 함.

【안순용 의원】

1) 고덕교는 보도를 철거 하였을 때 하중 차이가 미미하므로 기존 구조물의   손상을 최소화할 수 있는 외부강선 보강공법이 타당함.

2) 보도교는 장경간의 시공실적이 없으며 일체형 시공시 파일 거동의 문제점,  H.W.L을 고려한 침식 등 현장 여건과 진동 등을 고려하여 공법을 선정해야 함.

◦ 보행자가 많은 점을 고려하여 미관을 고려한 설계가 필요함.

◦ 진동을 고려하여 검토시 문제가 없다면 T-Bridge공법이 적정함.

【강동구청 도로과 도로기획팀장】

1) 시공 중 교량 철거시 기존 보행로가 단절되면 주민 불편이 생기므로 보행로  확보가 필요.

2) 교량 확장에 따른 폭원 조정시  원활한 사업추진이 될 수 있도록 도시관리계획  입안 등에 대하여 강동구와 협의.

5		향후계획

○ 자문위원이 제시한 의견을 검토․반영하고, 현장여건에 부합하며 경제성이 있는 공법 등을 추가 조사 및 검토를 위해 원설계자인 ㈜경화엔지니어링에  용역과업 수행 지시(용역 수행과정에 공법 선정 자문회의(서면) 개최)

※ 공법 선정 시 설계변경 추진 및 공사 시행

6		행정사항

○ 자문위원 수당지급  : 450,000원(150,000원 × 3명)

- 자문위원 수당은 시공사에서 우선 지급하고 추후 설계변경시 정산 처리

○ 보완 설계용역비(약 30백만원)는 추후 공사 도급비에 반영하여 정산

7		사진대지

붙 임 1) 자문위원 검토의견

2) 자문회의 참석자 명단.  끝.