문서번호	교량안전과-8412
결재일자	2015.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
이보람		이수근	05/13 이용심
협 조
	강남일반교량팀장			정회평

샛강다리교 집중점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  5.

도시안전본부

(교량안전과)

샛강다리교 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2015년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 샛강다리교 집중점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

제원 및 현황

구 분		내 용		구 분		내 용
시설물명		샛강다리교		준공년월일		2011년 5월
시설물위치		서울특별시 영등포구 신길동 ~ 영등포구 여의도동
설계하중		보도활하중 : W=3.5kN/㎡
제원	연장	▪총 324.0m	사장교	55.0+110.0+55.0=220.0m
			접속교	시점부(S1) : 44.0m, 종점부(S5,S6) : 30.0@2=60.0m
	폭	▪B=5.6m(시점부 접속교, 사장교구간), 3.6m(종점부 접속교 구간)
구조 형식	상부	▪강관 트러스 역대칭 1면 사장교, 강관 거더교
	하부	▪교 대 : 역T형 (2개소) ▪교 각 : 철근콘크리트구조 (7개소)
기초 형식	교대	▪강관파일(2개소)
	교각	▪강관파일(7개소)
교량받침		Pot Bearing (26개소)			신축이음장치	ARJ Joint (6개소)

점 검 개 요

점검일시 :  2015. 5. 21(목) 14:00 ~ 17:30

점검대상 : 샛강다리교 전 구간

점검 참석자 : 총 10명

- 외부점검자 : 1명

□ 전담주치의 : 한국시설안전공단 유동우

- 내부점검자 : 9명

□ 교량안전과 : 특수교량팀 5명, 강남일반교량팀 4명

점검 세부일정

13:30          : 시청 출발

14:00 까지     : 현장 집결(신길역 문화광장)

14:00 ～ 14:10 : 시설물 현황 및 점검 동선 등에 대한 현장 설명

14:10 ～ 17:00 : 시설물 점검 실시

17:00 ～ 17:30 : 집결지 도착 및 출발

팀별 점검구간

특수교량팀 : 교량 상면 및 하부구조 외관조사, 케이블 및 케이블정착구 조사

강남일반교량팀 : 사장교 및 강관트러스 내부 조사, 주형 외관조사

준비사항

차    량 : 순찰차 2대 이용

개인용구 : 안전모, 안전화, 안전배낭 등

점검도구 : 팀별 지참

점검결과 조치계획

점검결과 단순 지적사항은 ‘15 한강교량 일상유지 보수공사로 정비

구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

행정사항

팀별 점검시 지적사항은 담당팀장 결재후 특수교량팀에 점검결과를 제출하고 수합 보고 및 지적사항 조치

외부전문가 점검수당 20만원 지급

붙임 : 1. 팀별 점검구간 위치도 1부.

2. 점검양식 1부.  끝.