문서번호	시설보수과-1755
결재일자	2015.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
김형섭		05/15 박춘배
협 조
	주무관		최태석

2015년 우기대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

(상반기 정기점검 병행)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

성동도로사업소

(시설보수과)

2015년 우기대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

(상반기 정기점검 병행)

□ 관련근거 : 2015년 우기대비 도로시설물 안전점검 계획(시설보수과-1548, ‘15.4.30.)

□ 시설물 현황

시설물명		규 모	종별 / 등급	형 식		준공년도
영동대교북단고가		폭 : 15.5m, 연장 : 230m	2종 / B등급	STB		‘96.08.27
고산자교		폭 : 43.2m, 연장 : 88m	법정외/B등급	PSC라멘교		‘05.09.30
먹 골 교		폭 : 40m, 연장 : 42m	법정외/B등급	슬래브교		‘98.03.31
무 학 교		폭 : 34.8m, 연장 : 44m	법정외/B등급	강상판형교		‘05.09.30
정 릉 천 교		폭 : 16.5m, 연장 : 67m	법정외/B등급	강상판형교		‘05.09.30
황 학 교		폭 : 30.6m, 연장 : 45m	법정외/B등급	강상판형교		‘05.09.30
두물다리(청)		폭 : 3~8m, 연장 : 44m	법정외/B등급	1주탑 사장교		‘05.09.30
뚝섬고가차도		폭 : 13.5m, 연장 : 80m	법정외/B등급	슬래브교		‘94.12.30
행당고가차도		폭 : 38m, 연장 : 32m	법정외/B등급	프리플렉스교		‘09.07.30
성동지하차도		폭 : 12m, 연장 : 94m	법정외/B등급	R.C Box		‘78.12.28
마장지하차도		폭 : 32.6m, 연장 : 140m	법정외/A등급	합성형 T형 라멘교		‘13.12.25
마장교(가칭)		폭 : 30m, 연장 : 20m	-	PSC Beam		-
관 리 자	성동도로사업소 시설보수과		주 무 관		김 형 섭
점 검 자	성동도로사업소 시설보수과		주 무 관		김 형 섭
			주 무 관		최 태 석

□ 점검일자 : 2015. 5. 6 ~ 5. 12

□ 주요 점검내용

- 도로시설물내 포장면 파손 및 구조물 손상 등 시민불편사항 점검

- 도로시설물내 배수시설 상태(주변 파손, 이물질 막힘 등) 점검 등

□ 점검결과 및 조치결과(계획) - (지적 9건, 완료 7건, 예정 2건)

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	비 고
1	정릉천교	특이사항 없음	-
2	두물다리(청)	특이사항 없음	-
3	황학교	신축이음 유간 막힘	직영반 활용 청소 완료
		상왕십리쪽 보도침하(0.3*0.3m) 1개소	2015 일상유지 보수업체 작업지시하여 조치예정
		상왕십리쪽 신축이음 고무재 파손
4	무학교	배수구 이물질 청소 요	직영반 활용 청소 완료
5	고산자교	특이사항 없음	-
6	먹골교	특이사항 없음
7	뚝섬고가	배수구 이물질 청소 요	직영반 활용 청소 완료
8	영동대교북단 고가차도	배수로 토사 적치제거 요	직영반 활용 청소 완료
9	행당고가차도	배수구 이물징 청소 요	직영반 활용 청소 완료
10	성동지하차도	성수방향 포트홀 1개소	직영반 활용 보수 완료
		동대문방향 도로파손 1개소
11	마장지하차도	특이사항 없음
12	마장교(가칭)	특이사항 없음

붙 임 : 우기대비 도로시설물 안전점검 결과 및 사진  1부. 끝.