문서번호	급수운영과-8779
결재일자	2015.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
최용진		05/18 김수영
협 조
	지방시설사무관대우		이승완

월계배수지(3지)

신축이음부 파손에 따른 정비계획 보고

북부수도사업소

급 수 운 영 과

월계배수지(3지) 신축이음부 파손에 따른 정비계획

우리사업소 관내 월계배수지(3지) 항내 상부 슬라브 및 벽면 신축 이음지수판 경화 및 파손으로 슬래브 상부에 체수 된 우수 유입 현상으로 죠인트 부분에 대한 보수가 필요한 실정으로 긴급 보수공사를 실시하여 배수지 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

현황 및 정비계획

월계배수지 항 내의 신축이음부 충진제가 오랜시간의 경과에 따른 열화 현상  으로 수축 · 팽창 반복 등으로 파손에 따른 영향으로 슬래브 상부의 우수 유입을 방지하기 위해서는 배수지 내 신축이음부에 대한 전반적인 보수가 필요한 실정으로 적합한 신축이음부 보수공법으로 시급한 보수가 필요함.

배수지 특성상 항 내부는 항상 수돗물이 담수 된 습윤 상태로 기존 구조물의 건조 상태로 유지하기 위해서는 배수지 항 내부를 장기간 비워 놓아야 하나 시민에게 수돗물을 지속적 급수하는 상황에서는 현실적으로 불가능한 상태 이므로 구조물 내 습윤상태에서 보수가 가능한 시공법으로 보수코자 함.

처리 의견

위와 같은 실정으로 배수지 시설물 보호를 위하여 우리사업소와 계약 체결된 시설물 연간단가업체 [(주)연단토건  대표 이정수]에게 작업지시, 정비하여 배수지 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 보수개요 : 상부 죠인트(0.5*51m=25.5㎡), 벽면 죠인트(0.5*12=6㎡)

- 소요예산 : 1,500만원[(예산비목 : 시설비(배수지 가압장 환경정비)]. 끝.