문서번호	급수운영과-10019
결재일자	2015.5.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	서부수도사업소장
정준석		代김홍준	05/18 代이희세
협조

비굴착 갱생 공법 타당성 심의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서부수도사업소

송배수관 정비공사 정비방안 보고

2015년 우리사업소의 마포구청역 ~ 성산2교간 송배수관 정비공사에 대한 비굴착 갱생 공법 타당성 심의 위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

관련 근거

송배수관정비사업 시행방법개선[본부장방침(배수과-100994호 2011.12.5.)]

비굴착갱생공법 적용사업 운영 개선방안 수립통보

[본부장방침(배수과-4593호 2013.08.21.)]

서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례』일부개정에

따른 비굴착갱생공사 공법선정 세부운영기준 통보

[본부장방침(배수과-703호 2014.2.5.)]

비굴착 관 갱생 공사방법 개선방안 시달

[본부장방침(배수과-703호 2015.2.26.)]

비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의위원회 개최

[사업소방침(시설관리과-9787호, 2015.5.8.)]

공사 현황

공 사 명 : 마포구청역~성산2교간 송배수관 정비공사

공사개요 : D=700㎜, L=730m(SP. 1979)

사업기간 : 2015.05~2012.12

예 산 액 : 1,900백만원

심의 위원회 현황

심의건명 : 비굴착 갱생 공법 타당성 심의

심의일시 : 2015.05.15.(금) 17:00

심의장소 : 사업소 4층 회의실

심의의원 : 사업소장외 5인

심의 결과 : 비굴착 갱생 공법 적정함

조지의견

자체 타당성 심의 결과 적정하므로, 우리 본부에 비굴착 갱생 공법 적용     가능 여부에 대하여 심의 요청하고자 하며

본부 심의 결과 비굴착 갱생 공법 적용 가능시 공사 설계 및 건설신기술     적정성에 대하여 본청 기술심사담당관 건설 신기술 활용심의위원회 심의와     본청 계약심사과 심사를 요청하고자 함

신기술 관련 본청 기술심사담당관 심의 및 계약심사과 심의 완료후      공사 발주 추진하고자 함

첨 부 : 비굴착 갱생 공법 심의 결과서 1부.  끝