함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	공기충전기 필터 교환 요청 보고(신월)

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제15조(소방장비의 안전관리)

나. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준고시(소방방재청 고시 제2006-75호)

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리운용중인 공기충전기에 대한 필터교환 요청을 아래와 같이 요청합니다.

가. 확인일시 : 2015. 05. 19(화)

나. 내    역 : 장기사용으로 인한 공기충전기 필터교환 요청

다. 조치항목 : 오일(MSL OIL), 흡입필터, 토출필터, 오일필터

※ 공기충전기 오일 필터 교환 주기

항 목	종 류	교 환 주 기	비 고
오 일	MSL OIL	50시간, 6개월	※ 2014년 7월 24일 오일,오일필터,토출필터 교환
흡입필터	1500전용필터	2년
토출필터	1500전용필터	50시간, 6개월
오일필터	1500전용필터	50시간, 6개월

끝.

	신월119안전센터장
담당자	주태현		진압3대장	代윤재환		119안전센터장	05/19 정창우
협조자
시행	신월119안전센터-1768	(		)	접수		(		)
우	158-093	서울 양천구 남부순환로 448 신월119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화		/전송	02-2691-4189	/		/	대시민공개