정기점검 보고서(용두교, 용두4교)

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	임승민	이경수	05/19 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 용두교, 용두4교에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

【 용 두 교 】

□ 점검일시 : 2015.05.19(화요일)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전구간

(포장,배수시설,난간,연석,신축이음,바닥판하면,주형,교대,교각,교좌장치 등)

시설물명	용두교	시설물 개 요	폭: 27m 연장: 45m	법정구분	법정외	준공 년도	1965. 03.25
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
1			특이사항 없음

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
		특이사항 없음

현장점검사진

상 부 전 경	하 부 전 경

※ 중복사항 제외

【 용 두 4 교 】

□ 점검일시 : 2014.05.19(화요일)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전구간

(포장,배수시설,난간,연석,신축이음, 스라브하면,주형,교대,교각,교좌장치 등)

시설물명	용두4교	시설물 개 요	폭: 32m 연장: 46m	법정구분	법정외	준공 년도	1971. 09.20
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
			특이사항 없음

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
		특이사항 없음

현장점검사진

상 부 전 경	하 부 전 경

※ 중복사항 제외.  끝.