보고서(옥상 물탱크 청소 및 수질검사 제외)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
유명수	한상근	05/19 代채재일
협 조

문서번호 :	시설관리과-13909

명에 의거 관내 지역담당 업무수행 중 옥상에 설치된 저수조 청소 및 수질검사 제외 사항이 있어 현장을 조사하고 아래와 보고합니다.

2015. 05. 19.

보 고 자 : 지방시설주사 유명수

□ 현  황

건물명칭	*****
건물현황	관리소장	김민호	소재지	성북구 **********
			전화번호	********	건축년도
	건물용도	아파트		건물층수
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수	규모(용량)	물탱크재질
	옥상	2개소	33ton*2	콘크리트
구 분		조사내용
시행현황	조사 내용	현재 옥상 물탱크 인입선은 절관하여 유출관과 유입관을 직결로 연결하여 급수하고 있음.
	물탱크 철거여부	미철거
	배관 구조 변경	물탱크 인입관로 절관
	관련도면 검토	∙
	기 타	∙

□ 검토 사항

○ 수도법시행령 제50조에 의거 2개의 저수조 인입관로를 절관하여 물탱크를 사용하지 않고 있어 청소 및 수질검사 제외대상으로 통보코자 함.

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.