문서번호	배수과-3362
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
신근호		이임섭	05/19 이규상
협 조
	급수계획과장			박기범
	급수운영과장			최철민
	급수설비과장			김기상

비굴착 관갱생(신기술) 적용 검토회의 개최

2015. 5.

상수도사업본부

(급수부)

비굴착 관갱생(신기술) 적용 검토회의 개최

남부․서부수도사업소장으로부터 노후 송배수관 정비관련 비굴착관갱생 공법(신기술)을 적용코자 적정 여부 검토 요청이 있어 적정성 검토회의를 개최코자 함.

□ 관련근거

○ 근거 : 비굴착 관 갱생 공사방법 개선(배수과-892호<’15.2.10>)

□ 심의회의 개최 개요

○ 일    시 : 2015.5.22.(금) 10:00

○ 장    소 : 급수부장실

○ 검토위원 : 급수부장, 급수계획과장, 배수과장, 급수운영과장, 급수설비과장

○ 검토요청 공사현황

사업소	공사명	공사개요		비굴착 사유
		구경 (mm)	연장 (m)
서부	마포구청역~성산2교간송배수관정비공사	700	730	교통량이 많아 민원예상 : 730m 지하매설물 지장 : - 시장, 상가밀집 등 : 220m 기 타 : 380m
남부	남서울아파트앞~강남성심병원 간 송배수관정비공사	800	600	교통 서비스수준 D급 : 600m 지하매설물 지장 : - 시장, 상가밀집 등 : 50m 기 타 : 200m

□ 검토내용

○ 종합 검토사항

- 기존관의 재질이 구조적으로 안전하여 비굴착갱생공사 적용가능 여부

- 과거 누수발생 여부 및 기존관의 노후상태

- 수도정비 기본계획 등 향후 공급계획을 검토하여 관경의 적정여부

○ 교통량 조사

- 교통량이 많아 굴착공사시 차량통제에 따른 민원발생 예상지역 여부

- 교통량 서비스 수준 분류에서 D급이상

○ 지하매설물

- 지하매설물이 혼재되어 굴착공사가 굴착폭의 확보가 어려운 지역

○ 기 타

- 대형 시설물 횡단(철도, 하천 등)

□ 검토결과 조치 방법

○ 발주부서(수도사업소)에서 심의결정한 비굴착갱생공법 적용이 적정하게 검토되었는지 관련자료를 바탕으로 적정성 여부를 검토하여 발주부서에 통보

□ 향후계획

○ 본부 검토결과 발주부서 통보

○ 발주부서에서는 본부 검토 결과에 따라 발주

첩부 : 1. 비굴착갱생공법(신기술)적용을 위한 타당성 검토회의 의견서 2부.

2. 비굴착갱생공법(신기술) 검토자료 각 4부(별도배부).  끝.