문서번호	시설과-3473
결재일자	2015.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
정욱	국중연	박형중		05/22 강홍빈
협 조	학예연구부장		代정명아
	총무과장		연규승

2015년 여름철 종합대책 추진계획

2015. 5.

서울역사박물관

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 여름철 종합대책 추진계획

여름철에 주로 발생하는 풍수해, 폭염 및 주요 취약시설물에 대한 각종 재해․안전사고를 사전 대비코자 종합계획을 수립하여 재해예방에 만전을 기하고자 함.

1	2015년 여름철 전망

❍ 평년(23.6℃)과 비슷하겠음, 대체로 평년과 비슷한 기온 경향을 보이겠으나, 북태평양 고기압의 영향으로 무더운 날씨를 보일 때가 있겠음

❍ 강수량은 평년(723㎜)과 비슷하나, 대기 불안정에 의해 지역에 따라 많은 비가 내릴 때가 있겠음. 지역적인 편차가 크겠으나, 여름 전체로는 평년과 비슷환 강수 분포

2	추 진 개 요

❍ 추진방향 : 여름철 각종 재해 및 안전사고 예방

❍ 추진근거 : 2015 여름철 종합대책 알림(기획담당관-7166)

❍ 추진기간 : 2015. 5. 15 ~ 2015. 10. 15 (5개월간)

3	중점 추진사항

❍ 풍수해 및 폭염 등 여름철 각종 재해 및 사고에 대한 종합대책 강구

❍ 취약 시설에 안전관리를 강화하고 사전점검 및 예방순찰 강화

❍ 취약시설 정비 및 긴급상황 발생시 신속히 조치

❍ 호우에 따른 장비 및 자재 확보 등

4	분야별 세부 추진계획

❍ 시설물 대책

구분	중점점검분야	대책 및 조치	비고
건축,조경	경희궁․경교장․백인제 가옥, 박물관건축물 및 주변공원 조경시설	- 경교장 지붕 배수 홈통 상태점검 - 경희궁 배수로 침수 및 서암주변 토사유출 확인 - 경희궁 자정전 우측 및 철책뒤편 배수로 점검 - 경희궁 태령전 옆문(쪽문) 앞(외부) 점검 - 방공호 내부 및 주변 시설 상태점검 - 주차장주변 법면 조경시설 상태점검 - 기타 배수로 및 옥상지붕 배수홈통 상태점검
기계설비	집수정 배수펌프	- 기계실 집수정 배수펌프 가동상태 점검 - 금천교 집수정 배수펌프 가동상태 상시 확인 - 보일러실, 방공호, 지하공동구 배수펌프 점검 - 지하 집수정 배수조치 확인
전기,통신	야외에 설치된 각종 분전반	- 금천교 분전반 점검확인 - 경희궁 초소 앞 분전반 점검확인 - 전차 옆에 설치된 분전반 확인 - 여름철 습기에 따른 기기상태 확인 - 차단기 작동 및 전선 전열상태 수시확인

❍ 수방대책

∙ 상황실 운영

- 평상시 : 주간 → 시설과, 야간 → 당직실

- 공휴일 : 주간 → 당직실, 야간 → 당직실

∙ 수방자재 보유현황

구 분	배수펌프	마 대	비고
계	1hp × 2대	100

∙ 단계별 상황근무 기준

구 분	상 황 기 준	근 무 형 태	주요업무
평시	- 상황 유지 필요시 ․예방활동 필요시	- 수방담당자	- 감시활동
보강	- 30mm/일 이상 예보시	- 수방담당자	- 상황 파악 활동 - 24시간 상황유지
1단계 (주의)	- 호우주의보 발령시 ․80mm/12시간 이상 예보	- 시설과 1명 근무(1일)	- 순찰활동 유지 - 호우분석 및 대책
2단계 (경계)	- 호우경보 발령시 ․120mm/12시간 이상 예보	- 각부서원 1명 근무(1일)	- 취약지역 순찰활동 - 수해예방 및 정리
3단계 (심각)	- 홍수경보 발령시 ․태풍경보 1급 ․재해발생 예상시	- 각부서원1/2근무(1일)	- 취약지역 집중강화 - 수해복구 지원 - 홍보 및 민원처리

※ 시청의 비상발령에 의거 단계별로 근무하고, 박물관의 특수성을 감안하여 상황에 따라 신축적으로 비상근무체계 운영.

❍ 부서별 수방대책 임무

총무과	시설과	전시과,유물관리과 보존과학과	교육대외협력과 조사연구과
행정지원 및 상황 정리, 경보 발령	상황총괄 및 현장 복구 순찰활동	현장복구 지원 교통․청소대책 유물반출 (사태발생시)	관람객 홍보 및 구호의료 활동 (사고발생시)

4	행 정 사 항

❍ 붙임 점검표에 의해 주요시설 매월(3번째주) 점검후 결과 보고

❍ 수방대책 계획을 각 부서에 통보하고, 각 과 단계별 비상근무자  명단작성 제출

[ 붙 임 ] 1. 수방대비 점검표 1부.

2. 주요 배수시설 현황 1부.   끝.

성과지표 : 06. 사업 운영의 적정성,  12. 관람 환경의 적정성

<첨부 1>

2015 수방대비 점검표

시설물 안전점검                                               (해당란에 ○표)

구 분	주요 점검 내용	적정	불량	정비요	비고
시설운영 및 준비실태 점검	- 수해 취약 지역 순찰활동 강화
	- 수목도복으로 인한 위험요소는 없는가
	- 주변 공원, 조경시설, 편의시설 상태점검
	- 공사장 안전관리 및 현장정리 점검 강화
	- 비상용 배수펌프 준비
	- 시설물이나 환경 중 시민안전을 위협할 만한 것은 없는가
	- 방공호 주변 안전관리 강화
시설물 안전점검 (건축, 토목, 기계분야)	- 바닥 포장부위 침하 및 균열 현상
	- 박물관 3층 연결통로와 1,2존 사이의 누수여부
	- 외부 옹벽(축대)의 균열 및 변형 현상
	- 건물주변 토량 침하현상 및 빗물받이 토사 준설
	- 배수로, 배수구, 맨홀 등의 배수․청소 상태
	- 외벽 화강석 또는 콘크리트의 탈락부위
	- 외벽 창문 유리의 파손
	- ROOF DRAIN의 배수상태 및 주변 이물질 제거
	- 옥상에 하중(물건)의 과적 여부
	- 경희궁 내․외부 배수로 침수 및 서암주변 토사유출 순찰
	- 경희궁 자정전 우측의 배수로 상태 및 운동장에서 내려온 빗물 낙하지점 점검
	- 경희궁 태령전 옆문(쪽문) 앞으로 빗물유입 방지
	- 담장의 전도 유무
	- 경교장 지붕 배수홈통 점검
	- 배수펌프 작동상태 점검 및 집수정 청소
	- 이동용 비상배수펌프 1마력 2대 준비
	- 금천교 배수시설 정비 및 작동상태 점검
	- 경교장 배수시설 정비 및 작동상태 점검
	- 방공호 배수시설 정비 및 작동상태 점검
	- 옥상 조경시설 점검
	- 기타 옥외 조경시설 상태 점검

전기시설 안전점검                                             (해당란에 ○표)

구 분	주요 점검 내용	적정	불량	정비요	비고
변압기	- 부싱 등 애자류 균열, 파손, 단자 접속상태
차단기	- 접속상태, 변색, 균열 점검
계전기	- 외관의 파손, 오손 상태점검 - 동작표시기 작동여부 확인 - 동작치(TAP) 설정의 적정여부 확인
전선로 및 고압모선	- 충전부와의 이격거리 점검 - 케이블 및 부스터의 지지대 파손, 오손상태 점검 - 접속 상태 및 변색, 균열, 열화 상태 점검
고압기기 (개폐기, 피뢰기, 리엑터 등)	- 각 기기 설치상태 점검 - 전력휴즈 부착상태 점검 - 각 변상기 외관 상태 점검 - 접속상태, 변색, 균열 여부, 외관 변형상태 점검
수․분전반	- 외관상태 및 잠금장치 점검 - 수․분전반 상태 점검 - 야외 설치된 분전반 점검
저압	- 변압기 2차 선로에서 분전반까지의 배선, 기기 접촉 불량, 파열상태 점검 - 배선상태 점검 - 배선용 차단기 및 누전차단기 상태점검

점검일 : 2015   .    .

점검자 : 직        성명

점검자 : 직        성명

점검자 : 직        성명

점검자 : 직        성명

<첨부 2>

박물관 주요배수시설 현황

(2015. 5월 현재)

시 설 명	배수펌프 용량	용 도	비 고
기계실 집수정	7.5HP × 2대	․유구전시장 ․유입우수용
금천교 집수정	2HP × 2대 1HP × 1대	․금천교 집수정 ․유입우수용
지하pit 집수정	3HP × 4대 (앞쪽2대, 뒤쪽2대)	․지하PIT 유입우수
중앙집수정	10HP × 3대	․지하침출수 배수
지하공동구	1HP × 4대 (우측2대, 좌측2대)	․공조기실 배수
보일러실	7.5HP × 2대	․보일러실 배수
방공호	3HP × 5대	․방공호內 배수