출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	한규문	05/22 어수미

	명에 의하여 2015. 5. 21(목) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 5. 21.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 5. 21(목)  10:00 ~ 16:30

건    명

출장결과보고(2015-5-21 석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 서초우성2차아파트 주택재건축관련 석면 해체·제거 현장

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 재건축관련 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
서초우성2차 아파트 주택재건축 사업	서초구 사임당로 169	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		음압기 2지점	각 1,210ℓ
		폐기물 보관지점 2지점	각 1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비 입구 등 9개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 현장 측정시 13동, 16동 밤라이트 해체·제거 중이었음.

내용

□ 관련사진

사업장 전경	부지경계선 1 (19동 5,7호 라인 옆)	부지경계선 2 (18동 1,3호 라인 옆)
부지경계선 3 (13동 5호 라인 옆)	부지경계선 4 (13동 1호 라인 옆)	위생설비입구 (13동 4층 3,5호 라인 엘리베이터 앞)
음압기 배출구 1 (13동 4층 3호 입구 앞)	음압기 배출구 2 (13동 4층 5호 입구 앞)	폐기물보관지점 1 (13동 102호 앞)
폐기물보관지점 2 (13동 102호 앞)

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보