문서번호	시설보수과-3952
결재일자	2015.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김규춘		전결 05/27 박병연
협 조

교량하부 첨가시설물 보호덮게 설치 요청에 따른 검토 보고

( 여 의 2 교 )

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

강서도로사업소

(시설보수과)

교량하부 첨가시설물 보호덮게 설치 요청에 따른 검토 보고

우리사업소 관리시설인 여의2교 교량에 대한 첨가시설물(송전선로) 보호덮게 추가 설치 가능 여부에 대한 검토 보고 임

Ⅰ		시설 현황

구 분	시설명	준공일	설계하중	종별	안전등급
규 모	L=220.0m (5@44.0 = 220.0m) B=40.0～51.0m (차도 : 34.0～45.0m), 10차로	1990년	DB-24	2종	B
위 치	서울특별시 영등포구 여의도동 18 ～ 여의도동 94

시점

종점

상부전경	하 부 전 경

Ⅱ		협의내용

한전 남서본(송전)-1091(2015.5.11.)호

○ 송전선로 보호용 판넬 추가 설치에 따른 가능여부 협의

첨가시설(송전선로)설치 현황

○ 송전선로 : 154KV, 영오-의사당T/L(XLPE 2000SQ, 2004.4월 설치)

○ 관로 : Φ200mm PVC 직관 16공( 6공:선로용, 10공 예비용)

○ 첨가시설 현황

구분	항목	규격	규모	설치년도	비고
기설	보호판	1,200×2,800×1.8T	110m	2004.4월 설치
	점검구	600×600	14개소	2015.6월 예정
신설	보호판	STS/1,000×2,800×1.5T	68m	2015.6월 예정
	점검구	600×600	18개소	2015.6월 예정

보호용 덮게 설치도

Ⅲ		검토결과

검토사항 및 검토결과

○ 검토자 : 한국시설안전연구원 강민호 이사

○ 검토내용

- 여의2교 하부에 설치된 송전선로 및 선로 보호덮게와 금회 추가

설치 예정인 선로 보호덮게로 인해 구조물 안전에 문제는 없는지?

○ 검토결과

- 첨가시설물의 단위하중 0.154 ton/m는 교면 아스콘하중으로 환산하는

경우 0.154 ÷ (2.3ton/m × 3.4m) = 0.0197m 로 아스콘 약 2Cm 정도의

하중이며, 전체 고정하중에서 차지하는 비중이 3.56%로 미미하여 문제가

없는 것으로 판단 됨. (검토의견서 #첨부)

Ⅳ		향후계획

상기 검토결과를 토대로 한국전력공사에 보호덮게 추가설치 가능함을 회신 코자 함.

첨 부  검토의견서 1부.  끝.