문서번호	시설관리과-11298
결재일자	2015.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		남부수도사업소장
박행종	최희권	우종근		05/27 代이두영
협 조
	시설관리팀장		고신석

2015년 영등포구 및 동작구 상수도 단위공사장 건설폐기물처리용역 시행 계획 보고

2015. 5.

남부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등		■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 영등포구 및 동작구

상수도 단위공사장 건설폐기물처리용역 시행 계획 보고

2015년 시행예정인 송·배·급수관정비공사장에서 발생 예정인 건설폐기물을 적정하게 처리하기 위하여 건설폐기물 운반 및 처리비 산출에 대한 우리사업소(시설관리과)의 적정 기준을 정하여 건설폐기물 처리용역시행 업무에 만전을 기하고자 함.

□ 현  황

○ 용 역 명 : 2015년 영등포구 및 동작구 상수도 단위공사장

건설폐기물처리용역(장기계속단가)

○ 용역개요 : 폐아스팔트 1,108㎥,  폐콘크리트 240㎥, 폐토사 25㎥

○ 용역기간 : 착수일로부터 ~ 2016.06.30까지

(단, 신년도 신규업체 계약 시 까지 계약단가로 연장가능)

○ 위    치 : 영등포구 및 동작구 관내 송배수관 정비, 시설물 유지보수 공사장

□ 건설폐기물 운반 및 처리비 산출

1. 건설폐기물 운반비 산정

가. 폐기물 처리 운반비 산출은 처리장까지의 거리를 산정 하여야 하나, 처리장이 산재되어 있어 운반거리를 정하는데 어려움이 있으므로 전국 건설폐기물처리 공제 조합에 가입되어 있는 업체 중 남부수도사업소를 기준으로 하여 5개 업체의 평균거리를 산정 적용하고자 함.

나. 운반거리 관련 폐기물처리 업체 현황

연번	업체명	위 치	전화번호 FAX	운반거리 (km)	비고
1	****	********************	************ ************	18.17
2	********	**********************	************ ************	32.47
3	********	*****************	************ ************	17.56
4	*****	***************	************ ************	42.40
5	*******	**************	************ ************	33.47
	계			144.07
	평균거리			28.80
	적 용	건설폐기물의 처리 및 재활용관련 업무처리지침 환경부 예규 제471호(2012.10.29.)Ⅲ장1호 적용		30

다. 폐기물 운반비 적용

한국건설자원협회 및 한국건설폐기물수집운반협회의 수집․운반 원가 계산 자료의 28㎞ 운반거리 적용하고자 하였으나,【건설폐기물의 처리 및 재활용관련 업무처리지침(환경부 예규 제471호 2012.10.29.) Ⅲ장 1호】에 의거 운반거리 최소 30km 적용 기준을 반영하고자 함.

▶ 품셈에 의한 원가산출 단가(덤프24톤, 백호0.7㎥)반영

․ 폐아스팔트 : 19,788원/㎥

․ 폐콘크리트 : 19,431원/㎥

․ 폐  토  사  : 12,638원/㎥

2. 건설폐기물 처리비 산정

가. 폐기물 처리비는 적정한 설계의 품이 없으므로 견적 및 협회의 단가를 참조하여 최저단가를 적용하고자 함.

(단위 : 톤당)

구 분	적용단가	인선ENT (주)	서울NET (주)	㈜ 동아공사	우광개발 ㈜	㈜아이 케이	유통물가 (‘15.5월)	비고
폐아스콘	무대	무대 처리						무대처리
폐콘크리트	14,000	18,200	19,000	14,000	18,000	18,000	18,065	소규모공사장 분리배출 불가 시 (CA-1, CA-2) 적용
폐 토 석	18,000	27,700	32,000	18,000	29,000	34,000	-

나. 폐아스팔트 처리비는 『폐아스팔트 처리방법개선』알림

[배수과-1170(2013.3.11.)]과 관련하여 운반비만 지급하고 처리비용은

무대 처리함.

3. 건설폐기물 운반 및 처리비 적용 단가 내역

구 분	성상별 처리단가(원)
	폐아스팔트	폐콘크리트	폐토석
운반비(㎥)	19,788	19,431	12,638
처리비(톤)	-	14,000	18,000

※ 건설폐기물 운반거리는 평균거리를 산정 적용하였으며 계약특수조건(용역보고서)  에는 “적용된 운반거리보다 중간처리(장)업체까지 운반거리가 줄어든 경우 정산(금액)

처리하며, 운반거리가 늘어난 경우에는 설계변경(증액)하지 않는다” 라고 명기.

따로붙임 : 1. 용역설계서 1부.

2. 견적단가내역 각 1부.

3. 운반거리조사내역 각 1부.

4. 기타 참고자료 5부.  끝.