문서번호	급수운영과-7982
결재일자	2015.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	★주무관	급수운영과장
조봉구	代이용호	05/27 전명수
협 조
	주무관		김자영
	주무관		이덕규
	주무관		최지영

여름철(풍수해) 대비 상수도 시설물 안전점검 보고

시설물 안전점검 결과 보고

2015년 여름철 풍수해 대비 상수도 사고 예방을 위한 시설물 안전점검을 실시하고, 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검현황

□ 관련근거

- 시설과-2812(2015.4.27.) 2015년 여름철 풍수해 대책

- 시설관리과-2944(2015.4.30.) 여름철(풍수해) 대비 상수도 시설물 안전점검 계획 통보

□ 점검대상 및 점검결과

- 배수지 : 2개소

시설물명	용 량(톤)	위 치	점검결과
오금배수지	8,000m3	오금동 51번지	이상없음
거마배수지	3,000m3	하남시 감이동 산81-6	이상없음

- 가압장 : 2개소

가압장명	위 치	점검결과
오금가압장	오금동 51번지	이상없음
거마가압장	마천동 36번지	이상없음

- 증압장 : 4개소

증압장명	위 치	점검결과
가락1증압장	가락동 135번지	양호
가락2증압장	가락동 195번지	양호
장지증압장	거여동 산7번지	양호
방이증압장	방이동 167	양호

- 현수관 : 1개소

교 량 명	위 치	현수 관 현 황				시설년도	점검결과
		관 경 (mm)	관종	열	연장 (m)
장지교	장지동 247-8	300	SP	1	21	1992	이상없음

- 공동구 : 1개소

공동구명	설치년도	상수도관			점검결과
		관종	구경(㎜)	연장(m)
가락	1987.12월	SP	300~1000	6,590	이상없음

- 지하철 및 대형공사장 : 4개소

연번	공구명	노출상수도관			공사기간	감리단	시공회사	비고
		관종	구경 (㎜)	연장 (m)
	합계	S.P DCIP	80~ 2200	3,942
1	918공구	S.P DCIP	100~ 2200	1,177	‘10.2.19~ ‘16.2.17	㈜서영엔지니어링 413-2962	SK건설(주) 418-2351 418-2354	양호
2	919공구	S.P DCIP	80~ 2200	1,047	‘09.12.31~ ‘15.12.29	㈜수성엔지니어링 3432-3991	삼성물산(주) 414-9190 414-0919	양호
3	920공구	S.P DCIP	150~ 2200	1,560	‘09.12.31~ ‘15.12.29	벽산엔지니어링(주)외 3 417-1992	롯데건설(주) 2202-3920 2202-9203	양호
4	921공구	S.P DCIP	300~ 2200	158	‘09.12.29~ ‘15.12.29	㈜유 신 418-8040~1	포스코건설 417-7350~2 417-7353	양호

붙임 : 시설물 점검표 1부. 끝.