문서번호	정수시설과-2108
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
서영호		남효돈	05/28 유성종
협조	행정관리과장		손수곤
	정수과장		김영배

2015년 상반기 정기하자검사 추진 계획

(시설현대화 및 고도정수처리시설공사)

2015. 5.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 상반기 정기하자검사 추진계획

2014년 기 준공한 「암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사」중 하자기간이 만료되지 않은 공종에 대하여 2015년 상반기 정기 하자검사를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				관련 근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조(하자검사)

하자검사 기간 및 횟수 : 하자담보책임의 존속기간 중 년 2회

Ⅱ				하자검사 대상시설 현황

시 설 명	규 격	주요 설비
제2중계펌프장	W11.0m X L20.0m X H5.0m X 2지	펌프 6대, 밸브 26대, 수문 1대 크레인 1대, 호이스트 1대
분배조	W10.4m X L20.0m X H8.1m X 1지	배관, 난간, 사다리, 계단 등
오존접촉조	W16.3m X L28.5m X H5.52m X 6지	밸브 17대, 호이스트 1대
활성탄흡착지	W4.0m X L14.3m X 2계열 X 44지	밸브 300대, 역세펌프 6대, 호이스트 2대
제1중계펌프장	W15.6m X L39.4m X H7.0m X 2지	밸브 37대, 펌프 8대, 수문 1대 크레인 1대, 호이스트 1대
회수조	W13.6m X L24.0m X H4.0m X 2지	밸브 19대, 펌프 3대, 호이스트 1대 크레인 1대
관리본관	증축 1,833㎡, 리모델링 1,872㎡	장비설치, 배관공사, 환기덕트, 위생설비 지열설치, 실험실 이설
1여과지동외	1여과지동외 14개동 외관 리모델링	-

Ⅲ				하자검사실시 개요

검사대상 : 2015.5월 현재 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 중 하자 담보기간 미도래 공종

검사기간 : 2015. 5. 28 ~ 6. 3

검사내용 : 구조물 하자여부, 설비의 정상작동 여부, 설비의 누전여부,

계측설비의 오작동 여부 및 기타 하자관련 사항

검 사 자 : 지방공업주사 최윤수 외 7명

Ⅳ				검사후 조치사항

검사결과 하자 발생 사항은 본부 시공부서에 보고하여 시공사로 하여금 즉시 보수토록 조치

하자 미 이행시 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제70조에 의거 하자보증금을 직접 사용하여 보수시행

Ⅴ				기대 효과

공사 하자담보책임기간 내 시설물 지속가능한 품질관리

하자발생 시설물 적기보수 및 미보수시 법적조치

아리수 생산시설 기능유지 및 생산효율 향상

Ⅵ				행정 사항

하자검사 실시 및 결과보고

하자검사조서 및 하자보수 관리부 작성 기록관리

붙임 : 1. 하자담보 책임기간 (분야별) 1부.

2. 하자검사조서 서식 1부. 끝.