문서번호	물재생과-2097
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	권순회	김일운	05/28 가길현
협 조

센터시설물 보수공사 작업계획(2차)

2015. 5

난지물재생센터

(물재생과)

센터시설물 보수공사 작업계획(2차)

우리센터 시설물 중 노후 및 파손, 재정비를 요하는 시설물에 대하여 보수 및 재정비를 통해 안전사고 방지 및 원활한 센터운영에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 센터내 시설물 유지보수공사(연가단가)

❍ 도 급 액 : 금331,124천원

❍ 도 급 자 : 해평건설 주식회사  대표 윤 순 구

❍ 공사기간 : 2015. 4. 6. ~ 2015. 12. 31.

□ 보수내용

연번	위치	정비내용	비 고
1	•#2처리장 소화조	•소화조 상부 균열보수(L=1,800m) •기계실 상부 파손 보수(A=300㎡)	•노후, 파손에 따른 정비
2	•외곽하천(양묘장)	•호안블럭 정비 (L=50m, B=3m)	•호안블럭 파손 정비
3	•외곽하천(축구장 뒤편)	•수생식물 식재(부레옥잠) (L=2m, B=1)	•외곽하천 환경정비

□ 현황

❍ #2처리장 소화조 상부 균열 및 신축줄눈 노후, 파손

#2처리장 소화조 A지	#2처리장 소화조 B지	#2처리장 소화조 C지

❍ #2처리장 소화조 기계실 상부 노후, 파손

#2처리장 소화조 기계실 상부

❍ 호안블럭 파손 - 외곽하천(양묘장 주변)

외곽하천 양묘장 주변 호안블럭 파손

❍ 수생식물 식재(부레옥잠) - 외곽배수로(축구장 뒷편)

외곽하천 환경정비

□ 검토의견

❍ 소화조 상부 및 소화조 기계실 상부 파손은 “2013년 정밀점검 용역”에서 상부 누름모르타르 균열 발생으로 균열부를 통하여 우수가 유입될 경우 소화조 내부로의 누수 발생이 우려 됨에 따라 보수가 필요하며,

❍ 외곽하천(양묘장 주변) 호안 블록 또한 파손되어 조속히 보수가 필요한 실정이며,

❍ 외곽하천(축구장 뒷편)에 센터의 쾌적한 이미지 조성을 위해 수생식물(부레옥잠) 식재가 필요 함

□ 처리의견

❍ 상기 사항을 현재 시행중에 있는 센터내 시설물 유지보수공사(연간단가)에 작업지시하여 정비 시행

❍ 추후 실제 처리된 물량에 따라 정산 처리

❍ 정비일정 : 2015. 6. 1 ~ 2015. 8. 31

❍ 개략공사비 83,000천원

첨부 : 위치도 1부.  끝.