문서번호	교량안전과-9607
결재일자	2015.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
오석관		정회평	05/29 이용심
협 조

이수고가 민원사항 조치계획 보고

2015. 5.

도시안전본부

(교량안전과)

이수고가 민원사항 조치계획 보고

이수고가 일부구간에 차선변경 금지를 위한 차단봉 등 설치를 요청하는 민원이 반복되어 이에 대한 조치계획을 보고 드림

□ 민원현황

○ 민 원 인 : ***(동착구청에서 민원내용 이송)

○ 민원내용 : 이수고가차도 차선변경 금지 위한 차단봉 등 설치 요청

- 사당역 방면(B라인)에서 이수고가 진입차량은 동작대교 진입이 금지되고

- 반포IC 방면(A라인)에서 이수고가 진입차량은 국립현충원 진입이 금지되어 있으나 이를 어기고 차선을 변경하고 있어 사고 위험 있으니 고가의 모든 차선에 차단봉 등 설치를 요청함

□ 그 동안의 검토 결과

○ 관련부서 협의(교통운영과)

- 차선변경 금지시설 설치는 시설물 양측으로 여유폭 0.25m이상, 차로폭 최소 3.0m 이상 확보하여 현재와 동일한 지정차로 운영(4개 차로)이 가능할 경우 설치 가능

- 차로변경 차량을 이수교차로로 유도하기 위한 고가차도 진입부 안내체계 보완 필요(사평대로 반포천2교 삼거리부터 이수고가차도 및 이수교차로 접근 차로별 진행방향 및 방면표시 필요)

○ 차도현황 및 설치 가능여부 검토

- 차도현황 : 4개 차로, 폭 차로 3.15m~3.35m, 연장 155m

- 시설물 설치 가능여부 : 현재 운영중인 차로에는 설치 불가하나 차로폭을 조정(3.0m)하는 경우 고가차도 중앙에 시설물 설치 가능

□ 조치계획

○ 민원회신

- 차선변경 금지시설을 설치하기 위해서는 시설물 양측으로 여유폭(0.25m)이 필요하나, 현재 운영중인 차로상에는 여유폭이 없어 설치 어려움

- 불법 차선변경 차량에 대한 지도단속 요청과 함께 고가차도의 차로폭을 조정하여 시설물을 설치하는 방안에 대하여 관계기관(경찰서, 경찰청)과 협의하여 검토할 예정임을 회신

○ 관계기관 협의(서울지방경찰청, 방배경찰서)

- 시설물을 설치하기 위해서는 차로폭 조정이 선행되어야 하므로 차선 조정 방안에 대하여 교통 규제심의 요청

- 차포폭 조정이 가능한 경우 ’15년 일상유지보수공사에 포함, 또는 ’16년 예산에 반영토록 하여 고가차도 중앙부분에 차선변경 금지시설 설치

첨부 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.