문서번호	급수운영과-12093
결재일자	2015.6.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		06/01 조면행
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

(신월배수지 #3 유출관 차단막 설치 및 해체)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구 관내 상수도시설물을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2015. 6. 1.

보고자 : 지방시설주사  김 남 구

□ 시설물 정비개요

- 현장조사일 : 2015. 6. 1.

- 정비내용 : 신월배수지(#3) 유출관 차단막 설치 및 해체

- 점 검 자 : 김남구, 김효경

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격	점검내용	조치계획
1	신월동 68-19	신월배수지	40,000㎥	- 신월배수지내 #3지 유출밸브 (D=800㎜) 閉 에도 유출관 항 내부로 수돗물이 유입되고 있어, 유출관 내부 도장 보수가 어려운 실정 임.	- 신월배수지내 #3지 유출밸브 (D=800㎜) 유출관 항 내부 차단막 설치(해체)작업을 실시 하여 유수 차단 여부 등 조사 및 점검하여 향후 유출관 정비 에 만전을 기하고자 함.

□ 조치의견

- 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 *************************

******************************************로 하여금 작업지시

코자 합니다.

○ 공사개요 : 신월배수지(#3) 유출관 차단막 설치 및 해체

○ 작업기간 : 2015. 6. 3. ~ 6. 15.

○ 소요예산 : 1,500천원

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.