문서번호	행정관리과-4919
결재일자	2015.6.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	소장
윤순옥		손수곤	06/02 유성종
협조	정수과장		김영배
	정수시설과장		남효돈

2015년 상반기 작업환경측정 결과 보고

2015. 05

암사아리수정수센터

2015년 상반기 작업환경측정 결과 보고

우리센터 작업환경측정 실시 결과에 따른  문제점을 보완․개선하여,

근무자들의 질병과 예방 및 건강관리를 위해 쾌적한 근무환경을 조성하여

업무만족도 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 추진 근거

❍ 인력개발과-12748(‘13. 07. 03)

❍ 작업환경측정 실시 계획

(2015. 03. 13, 행정관리과-2191)

□ 추진 배경

□ 산업안전보건법 제42조(작업환경측정 등)

○ 작업시 발생하는 유해인자에 근로자가 얼마나 노출되는지를 측정·평가한 후 시설·설비 등을 개선하여 쾌적한 작업환경을 조성하기 위함

□ 추진 개요

❍ 측정일시 : 2015.03.17(화)

❍ 측정기관 : ㈜ 현대유비스 산업보건센터

❍ 측정대상 : 2개과 7개 현장

※ 7개 현장 : 중앙제어실,실험실,염소실,취수장,여과지지하배관실,수리반,고도처리장

❍ 각 현장별 측정항목 유해인자

- 실험실, 계측기실 : 페놀, 황산, 수산화나트륨,크롬(6가)

- 제어실, 염소실,여과지지하배관실,고도처리장 : 염소, 오존,알루미늄(가용성),소음

- 수리반 : 용접흄,산화철,망간,이산화티타늄,니켈,크롬(3가,6가),소음,구리

- 취수장 : 염소

❍ 측정방식 : 각 현장 내 유해인자 별 조사

- 유해인자 별 기준초과 여부 분석을 위한 개인별 측정기 활용

- 대상자 : 이준한,김태균,최재호,정재용,김귀일,박문하,김승태,성명현,최상용

□ 측정결과의 평가

❍ 종합의견  : (주)현대유비스 산업안전보건센터

- 소음 : 2개 현장 노출기준(90dB) 미만

- 단일물질 (황산외 7종) : 노출기준 미만

❍ 유해인자 별 세부 측정결과 〔따로 붙임 : 작업환경측정결과서〕

❍ 문제점 및 대책

연번	현장명	문 제 점	대 책
1	실험실	유해시약 노출 가능성 증대 일부 시약을 실험대에 보관 MSDS 미 게시	후드의 제어풍속이 1.0m/s이상 시약 취급시 흄후드내부에서 취급 시약은 배기시약장에 이용하여 보관 MSDS 게시 및 교육
2	보수반	보호구 미착용한 상태에서 작업	작업시 방진마스크 착용하여 호흡기 노출을 최소화
3	염소실	현장 출입시 보호구 미착용 출임 MSDS 미 게시	방독마스크,불침투성보호의,보호장갑, 보안경등을 착용 후 작업
			가스상태물질로 외부식하방흡인형으로 제어풍속이 0.5m/s이상 MSDS 게시 및 교육

□ 향후 조치 계획

❍ ‘15년 하반기 작업환경측정 (’15. 9월경 실시 예정)

❍ 작업환경측정결과에 따라 환경 유해인자에 대한 대상자 선정하여

특수건강검진 실시